|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 | | 对标功能 | | 采光 等级 | | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | | 房间面积 (m2) | | 达标面积 (m2) | | 达标率 (%) |
| 1 | 1001[普通教室] | | 普通教室 | | III | | 混合 | 1.80 | | 149.64 | | 149.64 | | 100 |
| 1002[大厅] | | 大堂 | | IV | | 混合 | 0.90 | | 112.03 | | 112.03 | | 100 |
| 1005[活动区] | | 活动区 | | III | | 顶部 | 1.80 | | 68.45 | | 68.45 | | 100 |
| 1006[活动区] | | 活动区 | | III | | 混合 | 1.80 | | 68.36 | | 68.36 | | 100 |
| 1007[会议室] | | 教师办公室 | | III | | 混合 | 1.80 | | 66.00 | | 66.00 | | 100 |
| 1009[活动室] | | 活动室 | | III | | 混合 | 1.80 | | 56.30 | | 56.30 | | 100 |
| 1010[活动室] | | 活动室 | | III | | 混合 | 1.80 | | 56.36 | | 56.36 | | 100 |
| 1011[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 0.90 | | 52.58 | | 52.58 | | 100 |
| 1012[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 0.90 | | 52.56 | | 52.56 | | 100 |
| 1015[普通办公室] | | 教师办公室 | | III | | 侧面 | 2.70 | | 27.35 | | 27.35 | | 100 |
| 1017[普通办公室] | | 教师办公室 | | III | | 顶部 | 1.80 | | 19.78 | | 19.78 | | 100 |
| 1019[教具储藏室] | | 办公室 | | III | | 顶部 | 1.80 | | 19.64 | | 19.64 | | 100 |
| 1020[普通办公室] | | 教师办公室 | | III | | 顶部 | 1.80 | | 16.97 | | 16.97 | | 100 |
| 1021[隔离室] | | 治疗室 | | III | | 顶部 | 1.80 | | 16.65 | | 16.65 | | 100 |
| 1024[普通办公室] | | 教师办公室 | | III | | 顶部 | 1.80 | | 16.19 | | 16.19 | | 100 |
| 1025[衣帽储藏室] | | 办公室 | | III | | 顶部 | 1.80 | | 10.92 | | 10.92 | | 100 |
| 1029[衣帽储藏室] | | 办公室 | | III | | 顶部 | 1.80 | | 10.92 | | 10.92 | | 100 |
| 2 | 2001[大厅] | | 大堂 | | IV | | 混合 | 0.90 | | 223.42 | | 223.42 | | 100 |
| 2002[活动室] | | 活动室 | | III | | 混合 | 1.80 | | 56.43 | | 56.43 | | 100 |
| 2003[普通教室] | | 普通教室 | | III | | 混合 | 1.80 | | 68.29 | | 68.29 | | 100 |
| 2005[多功能活动区] | | 多功能活动区 | | III | | 混合 | 1.80 | | 149.54 | | 149.54 | | 100 |
| 2006[活动室] | | 活动室 | | III | | 混合 | 1.80 | | 56.27 | | 56.27 | | 100 |
| 2007[活动区] | | 活动区 | | III | | 顶部 | 1.80 | | 114.36 | | 114.36 | | 100 |
| 2008[睡眠区] | | 睡眠区 | | III | | 侧面 | 2.70 | | 16.97 | | 16.97 | | 100 |
| 2009[活动区] | | 活动区 | | III | | 混合 | 1.80 | | 68.43 | | 68.43 | | 100 |
| 2012[普通办公室] | | 教师办公室 | | III | | 混合 | 1.80 | | 31.40 | | 31.40 | | 100 |
| 2013[普通办公室] | | 教师办公室 | | III | | 混合 | 1.80 | | 25.63 | | 25.63 | | 100 |
| 2015[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 0.90 | | 50.90 | | 50.90 | | 100 |
| 2018[大厅] | | 大堂 | | IV | | 混合 | 0.90 | | 68.85 | | 68.85 | | 100 |
| 2021[衣帽储藏] | | 办公室 | | III | | 顶部 | 1.80 | | 10.31 | | 10.31 | | 100 |
| 2022[衣帽储藏室] | | 办公室 | | III | | 顶部 | 1.80 | | 10.54 | | 10.54 | | 100 |
| 2029[卧室] | | 卧室 | | IV | | 混合 | 0.90 | | 52.56 | | 52.56 | | 100 |
| 2031[卧室] | | 卧室 | | IV | | 顶部 | 0.90 | | 51.77 | | 51.77 | | 100 |
| 2032[卧室] | | 卧室 | | IV | | 顶部 | 0.90 | | 51.93 | | 51.93 | | 100 |
| 2033[活动室] | | 活动室 | | III | | 顶部 | 1.80 | | 50.30 | | 50.30 | | 100 |
| 2034[活动室] | | 活动室 | | III | | 顶部 | 1.80 | | 50.34 | | 50.34 | | 100 |
| 2040[储藏间] | | 办公室 | | III | | 顶部 | 1.80 | | 24.00 | | 24.00 | | 100 |
| 2050[洗衣房] | | 多功能活动区 | | III | | 侧面 | 2.70 | | 16.20 | | 16.20 | | 100 |
| 2051[储藏室] | | 办公室 | | III | | 侧面 | 2.70 | | 16.23 | | 16.23 | | 100 |
| 2052[普通办公室] | | 教师办公室 | | III | | 侧面 | 2.70 | | 16.29 | | 16.29 | | 100 |
| 2055[衣帽储藏室] | | 办公室 | | III | | 顶部 | 1.80 | | 10.82 | | 10.82 | | 100 |
| 2057[衣帽储藏室] | | 办公室 | | III | | 顶部 | 1.80 | | 10.53 | | 10.53 | | 100 |
| 房间类型 | | 采光类型 | | 标准值 | | | | | 面积(m2) | | | | 达标率 (%) | | |
| 平均采光 系数(%) | | 室内天然光 设计照度(Lx) | | | 总面积 | | 达标面积 | |
| 普通教室 | | 混合 | | 1.80 | | － | | | 217.92 | | 217.92 | | 100 | | |
| 大堂 | | 混合 | | 0.90 | | － | | | 404.30 | | 404.30 | | 100 | | |
| 活动区 | | 顶部 | | 1.80 | | 300 | | | 182.81 | | 182.81 | | 100 | | |
| 活动区 | | 混合 | | 1.80 | | － | | | 136.79 | | 136.79 | | 100 | | |
| 教师办公室 | | 混合 | | 1.80 | | － | | | 123.03 | | 123.03 | | 100 | | |
| 活动室 | | 混合 | | 1.80 | | － | | | 225.37 | | 225.37 | | 100 | | |
| 卧室 | | 混合 | | 0.90 | | － | | | 208.60 | | 208.60 | | 100 | | |
| 教师办公室 | | 侧面 | | 2.70 | | 450 | | | 43.64 | | 43.64 | | 100 | | |
| 教师办公室 | | 顶部 | | 1.80 | | － | | | 52.94 | | 52.94 | | 100 | | |
| 办公室 | | 顶部 | | 1.80 | | － | | | 107.67 | | 107.67 | | 100 | | |
| 治疗室 | | 顶部 | | 1.80 | | 300 | | | 16.65 | | 16.65 | | 100 | | |
| 多功能活动区 | | 混合 | | 1.80 | | － | | | 149.54 | | 149.54 | | 100 | | |
| 睡眠区 | | 侧面 | | 2.70 | | 450 | | | 16.97 | | 16.97 | | 100 | | |
| 卧室 | | 顶部 | | 0.90 | | － | | | 103.70 | | 103.70 | | 100 | | |
| 活动室 | | 顶部 | | 1.80 | | 300 | | | 100.64 | | 100.64 | | 100 | | |
| 多功能活动区 | | 侧面 | | 2.70 | | 450 | | | 16.20 | | 16.20 | | 100 | | |
| 办公室 | | 侧面 | | 2.70 | | 450 | | | 16.23 | | 16.23 | | 100 | | |
| 总计达标面积比例(%) | | | | | | | | | 100 | | | | | | |