|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光等级 | 采光类型 | 采光系数要求(%) | 房间面积(m2) | 达标面积(m2) | 达标率(%) |
| 1 | 1001[普通教室] | 普通教室 | III | 混合 | 1.80 | 149.64 | 149.64 | 100 |
| 1002[大厅] | 大堂 | IV | 混合 | 0.90 | 112.03 | 112.03 | 100 |
| 1005[活动区] | 活动区 | III | 顶部 | 1.80 | 68.45 | 68.45 | 100 |
| 1006[活动区] | 活动区 | III | 混合 | 1.80 | 68.36 | 68.36 | 100 |
| 1007[会议室] | 教师办公室 | III | 混合 | 1.80 | 66.00 | 66.00 | 100 |
| 1009[活动室] | 活动室 | III | 混合 | 1.80 | 56.30 | 56.30 | 100 |
| 1010[活动室] | 活动室 | III | 混合 | 1.80 | 56.36 | 56.36 | 100 |
| 1011[卧室] | 卧室 | IV | 混合 | 0.90 | 52.58 | 52.58 | 100 |
| 1012[卧室] | 卧室 | IV | 混合 | 0.90 | 52.56 | 52.56 | 100 |
| 1015[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 2.70 | 27.35 | 27.35 | 100 |
| 1017[普通办公室] | 教师办公室 | III | 顶部 | 1.80 | 19.78 | 19.78 | 100 |
| 1019[教具储藏室] | 办公室 | III | 顶部 | 1.80 | 19.64 | 19.64 | 100 |
| 1020[普通办公室] | 教师办公室 | III | 顶部 | 1.80 | 16.97 | 16.97 | 100 |
| 1021[隔离室] | 治疗室 | III | 顶部 | 1.80 | 16.65 | 16.65 | 100 |
| 1024[普通办公室] | 教师办公室 | III | 顶部 | 1.80 | 16.19 | 16.19 | 100 |
| 1025[衣帽储藏室] | 办公室 | III | 顶部 | 1.80 | 10.92 | 10.92 | 100 |
| 1029[衣帽储藏室] | 办公室 | III | 顶部 | 1.80 | 10.92 | 10.92 | 100 |
| 2 | 2001[大厅] | 大堂 | IV | 混合 | 0.90 | 223.42 | 223.42 | 100 |
| 2002[活动室] | 活动室 | III | 混合 | 1.80 | 56.43 | 56.43 | 100 |
| 2003[普通教室] | 普通教室 | III | 混合 | 1.80 | 68.29 | 68.29 | 100 |
| 2005[多功能活动区] | 多功能活动区 | III | 混合 | 1.80 | 149.54 | 149.54 | 100 |
| 2006[活动室] | 活动室 | III | 混合 | 1.80 | 56.27 | 56.27 | 100 |
| 2007[活动区] | 活动区 | III | 顶部 | 1.80 | 114.36 | 114.36 | 100 |
| 2008[睡眠区] | 睡眠区 | III | 侧面 | 2.70 | 16.97 | 16.97 | 100 |
| 2009[活动区] | 活动区 | III | 混合 | 1.80 | 68.43 | 68.43 | 100 |
| 2012[普通办公室] | 教师办公室 | III | 混合 | 1.80 | 31.40 | 31.40 | 100 |
| 2013[普通办公室] | 教师办公室 | III | 混合 | 1.80 | 25.63 | 25.63 | 100 |
| 2015[卧室] | 卧室 | IV | 混合 | 0.90 | 50.90 | 50.90 | 100 |
| 2018[大厅] | 大堂 | IV | 混合 | 0.90 | 68.85 | 68.85 | 100 |
| 2021[衣帽储藏] | 办公室 | III | 顶部 | 1.80 | 10.31 | 10.31 | 100 |
| 2022[衣帽储藏室] | 办公室 | III | 顶部 | 1.80 | 10.54 | 10.54 | 100 |
| 2029[卧室] | 卧室 | IV | 混合 | 0.90 | 52.56 | 52.56 | 100 |
| 2031[卧室] | 卧室 | IV | 顶部 | 0.90 | 51.77 | 51.77 | 100 |
| 2032[卧室] | 卧室 | IV | 顶部 | 0.90 | 51.93 | 51.93 | 100 |
| 2033[活动室] | 活动室 | III | 顶部 | 1.80 | 50.30 | 50.30 | 100 |
| 2034[活动室] | 活动室 | III | 顶部 | 1.80 | 50.34 | 50.34 | 100 |
| 2040[储藏间] | 办公室 | III | 顶部 | 1.80 | 24.00 | 24.00 | 100 |
| 2050[洗衣房] | 多功能活动区 | III | 侧面 | 2.70 | 16.20 | 16.20 | 100 |
| 2051[储藏室] | 办公室 | III | 侧面 | 2.70 | 16.23 | 16.23 | 100 |
| 2052[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 2.70 | 16.29 | 16.29 | 100 |
| 2055[衣帽储藏室] | 办公室 | III | 顶部 | 1.80 | 10.82 | 10.82 | 100 |
| 2057[衣帽储藏室] | 办公室 | III | 顶部 | 1.80 | 10.53 | 10.53 | 100 |
| 房间类型 | 采光类型 | 标准值 | 面积(m2) | 达标率(%) |
| 平均采光系数(%) | 室内天然光设计照度(Lx) | 总面积 | 达标面积 |
| 普通教室 | 混合 | 1.80 | － | 217.92 | 217.92 | 100 |
| 大堂 | 混合 | 0.90 | － | 404.30 | 404.30 | 100 |
| 活动区 | 顶部 | 1.80 | 300 | 182.81 | 182.81 | 100 |
| 活动区 | 混合 | 1.80 | － | 136.79 | 136.79 | 100 |
| 教师办公室 | 混合 | 1.80 | － | 123.03 | 123.03 | 100 |
| 活动室 | 混合 | 1.80 | － | 225.37 | 225.37 | 100 |
| 卧室 | 混合 | 0.90 | － | 208.60 | 208.60 | 100 |
| 教师办公室 | 侧面 | 2.70 | 450 | 43.64 | 43.64 | 100 |
| 教师办公室 | 顶部 | 1.80 | － | 52.94 | 52.94 | 100 |
| 办公室 | 顶部 | 1.80 | － | 107.67 | 107.67 | 100 |
| 治疗室 | 顶部 | 1.80 | 300 | 16.65 | 16.65 | 100 |
| 多功能活动区 | 混合 | 1.80 | － | 149.54 | 149.54 | 100 |
| 睡眠区 | 侧面 | 2.70 | 450 | 16.97 | 16.97 | 100 |
| 卧室 | 顶部 | 0.90 | － | 103.70 | 103.70 | 100 |
| 活动室 | 顶部 | 1.80 | 300 | 100.64 | 100.64 | 100 |
| 多功能活动区 | 侧面 | 2.70 | 450 | 16.20 | 16.20 | 100 |
| 办公室 | 侧面 | 2.70 | 450 | 16.23 | 16.23 | 100 |
| 总计达标面积比例(%) | 100 |