
|  |
| --- |
|  |
|  |  |

1.采光计算 ——主要功能房间都满足



2.内区采光——总计达标面积比例43% 不及60%

