#### 7.1.10 500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

**1 达标自评**

[x] 达标；[ ] 不达标

**2 评价要点**

项目所用建筑材料的总重量： （吨），500km以内生产的建筑材料使用量：

 （吨），占总重量的比例为： %。

现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：[x] 是、[ ] 否

建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：[x] 是、[ ] 否

请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。

|  |
| --- |
| 项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆。 |

**3 证明材料**

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；

2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；

3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。

实际提交材料：

|  |
| --- |
|  |