**外门窗说明**

**1.外窗表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 | 合计面积 |
| 东向767.40 | C1218 | 1.20×1.80 | 2~6 | 5 | 2.16 | 10.80 |
| C3026 | 3.00×2.60 | 1~6 | 97 | 7.80 | 756.60 |
| 西向775.20 | C1218 | 1.20×1.80 | 2~6 | 5 | 2.16 | 10.80 |
| C3026 | 3.00×2.60 | 1~6 | 98 | 7.80 | 764.40 |
| 南向484.20 | C1526 | 1.50×2.60 | 2~6 | 70 | 3.90 | 273.00 |
| C2230 | 2.20×3.00 | 1~6 | 32 | 6.60 | 211.20 |
| 北向77.88 | C1218 | 1.20×1.80 | 1~6 | 18 | 2.16 | 38.88 |
| C3026 | 3.00×2.60 | 2~6 | 5 | 7.80 | 39.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |

# 门窗详图

说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | C1218 | 门窗编号 | C1526 |
| 门窗面积(㎡) | 2.16 | 门窗面积(㎡) | 3.90 |
| 开启面积(㎡) | 1.08 | 开启面积(㎡) | 1.95 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | C2230 | 门窗编号 | C3026 |
| 门窗面积(㎡) | 6.60 | 门窗面积(㎡) | 7.80 |
| 开启面积(㎡) | 3.30 | 开启面积(㎡) | 3.90 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | M0721 | 门窗编号 | M0921 |
| 门窗面积(㎡) | 1.47 | 门窗面积(㎡) | 1.89 |
| 开启面积(㎡) | 0.74 | 开启面积(㎡) | 0.95 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | M1521 | 门窗编号 | M1526 |
| 门窗面积(㎡) | 3.15 | 门窗面积(㎡) | 3.90 |
| 开启面积(㎡) | 1.58 | 开启面积(㎡) | 1.95 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 门窗编号 | M1821 |
| 门窗面积(㎡) | 3.78 |
| 开启面积(㎡) | 1.89 |
|  |