|  |  |
| --- | --- |
| 指标 | 值 |
| 地块面积(㎡) | 55781.14 |
| 建筑密度 | 0.13 |
| 室外面积(㎡) | 48625.67 |
| 广场面积(㎡) | 5329.52 |
| 道路面积(㎡) | 12351.71 |
| 绿地面积(㎡) | 942.43 |
| 水面面积(㎡) | 4764.08 |
| 绿化屋面面积(㎡) | 4031.46 |
| 乔木爬藤面积(㎡) | 25867.99 |
| 亭廊面积(㎡) | 1097.80 |
| 渗透型硬地面积(㎡) | 31126.75 |
| 地表平均太阳辐射吸收系数 | 0.79 |
| 地面粗糙系数 | 0.16 |
| 平均迎风面积比 | 0.91 |
| CTTC居住区热时间常数(h) | 9.71 |
| 绿化遮阳覆盖率(%) | 53 |
| 构筑物遮阳覆盖率(%) | 2 |
| 平均天空角系数 | 0.72 |
| 通风架空率(%) | 1 |