|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 | 采光等级 | 采光类型 | 采光系数要求(%) | 内区面积(m2) | 达标面积(m2) | 达标率(%) |
| 1 | 1001 | 连接通道 | IV | 混合 | 1.10 | 734.36 | 734.36 | 100 |
| 1002 | 展厅（单层及顶层） | III | 顶部 | 2.20 | 183.46 | 183.46 | 100 |
| 1003 | 展厅（单层及顶层） | III | 混合 | 2.20 | 88.54 | 88.54 | 100 |
| 1005 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 3.30 | 46.27 | 3.70 | 8 |
| 1006 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 3.30 | 64.28 | 26.70 | 42 |
| 1007 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 3.30 | 30.20 | 0.00 | 0 |
| 1008 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 43.66 | 0.00 | 0 |
| 1009 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 12.51 | 12.51 | 100 |
| 1010 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 6.17 | 0.00 | 0 |
| 1011 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 6.03 | 0.00 | 0 |
| 1088 | 展厅（单层及顶层） | III | 混合 | 2.20 | 803.22 | 583.59 | 73 |
| 1090 | 连接通道 | IV | 混合 | 1.10 | 320.02 | 320.02 | 100 |
| 1094 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 3.30 | 108.30 | 34.46 | 32 |
| 1096 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 3.30 | 22.09 | 0.00 | 0 |
| 1097 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 3.30 | 200.44 | 200.44 | 100 |
| X005 | 展厅（单层及顶层） | III | 混合 | 2.20 | 312.64 | 312.64 | 100 |
| X006 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 3.30 | 161.45 | 161.45 | 100 |
| X013 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 13.58 | 0.00 | 0 |
| X026 | 办公室 | III | 顶部 | 2.20 | 16.02 | 16.02 | 100 |
| X027 | 办公室 | III | 混合 | 2.20 | 19.38 | 19.38 | 100 |
| X028 | 办公室 | III | 混合 | 2.20 | 14.06 | 14.06 | 100 |
| X030 | 办公室 | III | 混合 | 2.20 | 9.62 | 9.62 | 100 |
| X031 | 办公室 | III | 混合 | 2.20 | 10.96 | 10.96 | 100 |
| X032 | 办公室 | III | 混合 | 2.20 | 13.26 | 13.26 | 100 |
| X035 | 办公室 | III | 混合 | 2.20 | 203.52 | 203.52 | 100 |
| X086 | 办公室 | III | 混合 | 2.20 | 24.37 | 5.30 | 22 |
| x082 | 办公室 | III | 顶部 | 2.20 | 15.49 | 15.49 | 100 |