**标识系统的设计说明**

1.在楼梯间设置“当心碰头”警示标志，在各实验室仪器旁设置“禁止倚靠”“注意安全”“担心触电”“请勿触摸”等警示标志；

2.在人行流线的起点、终点、转折点、分叉点、交汇点等容易引起行人对人行路线疑惑的位置，设置导向标识点位；

3.在连续通道范围内，每隔15m设置导向标识点位；

4.设置楼梯、电梯或自动扶梯所在位置的标识；

5.在不同功能区域，及进出上下不同楼层的过渡区域设置导向标识点位。