**防水、防潮做法说明**

卫生间、浴室的地面设置防水层，墙面、顶棚设置防潮层。

1.在进行防水之前一定要找平地面，防止薄厚不均损坏防水材料。

2.防水涂料选用合成高分子类的聚氨酯防水涂料(转角等需加聚酯布，玻纤布等)

3.刷第一遍防水涂料。施工前确保工地干净，干燥，防水涂料要涂满，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。涂刷高度一致，厚度要达到规定要求。

4.刷第二遍防水涂料。待第一遍涂料干透后才能进行第二遍，具体时间视涂料而定。间隔时间太短，防水的效果会打折扣。

5.铺保护层。需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。

6.闭水试验。闭水试验时，地面最高点的水不能低于2里面，保存至少24小时，观察无渗漏现象后才算合格。如有渗漏，需重做，切莫疏忽大意。