|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| 1 | 1001 | 展厅（单层及顶层） | III | 混合 | 2.00 | 1136.53 | 1136.53 | 100 |
| 1002 | 健身房 | IV | 侧面 | 2.00 | 68.78 | 68.78 | 100 |
| 1003 | 办公室 | III | 混合 | 2.00 | 50.40 | 50.40 | 100 |
| 1004 | 办公室 | III | 混合 | 2.00 | 50.33 | 50.33 | 100 |
| 1005 | 会议室 | III | 混合 | 2.00 | 50.24 | 50.24 | 100 |
| 1006 | 办公室 | III | 混合 | 2.00 | 33.11 | 33.11 | 100 |
| 1007 | 会议室 | III | 混合 | 2.00 | 32.96 | 32.96 | 100 |
| 1010 | 办公室 | III | 顶部 | 2.00 | 16.29 | 16.29 | 100 |
| 1011 | 办公室 | III | 混合 | 2.00 | 16.29 | 16.29 | 100 |
| 1012 | 办公室 | III | 混合 | 2.00 | 15.72 | 15.72 | 100 |
| 1013 | 办公室 | III | 混合 | 2.00 | 15.51 | 15.51 | 100 |
| 1014 | 办公室 | III | 顶部 | 2.00 | 15.72 | 15.72 | 100 |
| 1101 | 报告厅 | III | 混合 | 2.00 | 337.09 | 337.09 | 100 |
| 2 | 2002 | 阅览室 | III | 混合 | 2.00 | 316.13 | 316.13 | 100 |
| 2003 | 会议室 | III | 混合 | 2.00 | 230.35 | 230.35 | 100 |
| 2004 | 阅览室 | III | 侧面 | 3.00 | 186.32 | 186.32 | 100 |