**不舒适眩光分析报告书**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 赣水绿筑 |
| 设计编号 | 江西理工大学应用科学学院 |
| 建设单位 | 江西理工大学应用科学学院 |
| 设计单位 | 江西理工大学应用科学学院 |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 计算日期 | 2020年12月26日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 采光分析DALI2020 |
| 软件版本 | 20190808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T13697982056 |
| 服务热线 | 400-094-1228 |

目 录

[1. 建筑概况 3](#_Toc59885593)

[2. 分析目的 3](#_Toc59885594)

[3. 分析依据 3](#_Toc59885595)

[3.1 标准依据 3](#_Toc59885596)

[3.2 标准要求 3](#_Toc59885597)

[4. 应用软件与计算方法 4](#_Toc59885598)

[4.1 软件选用 4](#_Toc59885599)

[4.2 计算原理 5](#_Toc59885600)

[5. 计算参数选用 6](#_Toc59885601)

[5.1 模拟条件 6](#_Toc59885602)

[5.2 建筑饰面材料参数 6](#_Toc59885603)

[5.3 门窗类型参数 6](#_Toc59885604)

[5.3.1 普通窗 7](#_Toc59885605)

[5.3.2 玻璃幕墙 7](#_Toc59885606)

[6. 眩光分析结果 8](#_Toc59885607)

[7. 评价结论 11](#_Toc59885608)

# 建筑概况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光气候分区 | IV | 光气候系数K | 1.10 |
| 建筑面积 | 地上 72988.26 m2  地下 0.00 m2   |
| 建筑层数 | 地上 14 层 地下 0 层 |
| 建筑高度 | 地上 56.10 m 地下 0.00 m |
| 备注 |  |

# 分析目的

天然光营造的光环境以经济、自然、宜人、不可替代等特性为人们所习惯和喜爱。各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光。天然采光不仅有利于照明节能，而且有利于增加室内外的自然信息交流，改善空间卫生环境，调节空间使用者的心情。在建筑中充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要意义。

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，绿色建筑评价中也要求对主要功能房间有合理的控制眩光的措施。本分析报告以相关标准为依据，采用DALI软件进行采光模拟，分析项目主要功能房间眩光指数，并给出绿色建筑评估所需要的评价分值。

# 分析依据

## 标准依据

1. 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013
2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
3. 《采光测量方法》GB/T5699-2008
4. 委托方提供的项目总平面图、建筑设计图纸、设计效果图等图纸资料
5. 委托方提供的其它相关资料

## 标准要求

本报告以《建筑采光设计标准》GB 50033-2013为计算依据，以《绿色建筑评价标准》GB/T 50378－2019为评价依据。

**■ 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013**规定：

窗的不舒适眩光指数不宜高于表5.0.3规定的数值。

表5.0.3 窗的不舒适眩光指数（DGI）

|  |  |
| --- | --- |
| 采光等级 | 眩光指数值DGI |
| Ⅰ | 20 |
| Ⅱ | 23 |
| Ⅲ | 25 |
| Ⅳ | 27 |
| Ⅴ | 28 |

■ **《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019**规定：

5. 2. 8 充分利用天然光，评价总分值为12 分，并按下列规则分别评分并累计：

1 住宅建筑室内主要功能空间至少60% 面积比例区域，其采光照度值不低千300lx 的小时数平均不少于8h/d, 得9 分。

2 公共建筑按下列规则分别评分并累计：

1) 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%, 得3 分；

2) 地下空间平均采光系数不小于0. 5% 的面积与地下室首层面积的比例达到10% 以上，得3 分；

3) 室内主要功能空间至少60% 面积比例区域的采光照度值不低千采光要求的小时数平均不少于4h/d, 得3 分。

**3 主要功能房间有眩光控制措施，得****3 分。**

# 应用软件与计算方法

## 软件选用

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件DALI建模。DALI是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB50033-2013配套的软件，支持《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014的采光指标要求。软件以Radiance为计算核心，将计算结果返回到DALI进行处理分析。DALI可对**眩光指数**、达标率、地下采光、内区采光、视野率等进行快速分析，并根据不同需求生成《不舒适眩光分析报告书》等系列采光分析报告书。

**DALI已通过了《建筑采光设计标准》GB50033-2013标准编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。同时，DALI还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平**。

## 计算原理

**■ 窗的不舒适眩光指数（DGI）可按下列公式计算：**









式中：

Gn----眩光常数；

Ls----窗亮度，通过窗所看到的天空、遮挡物和地面的加权平均亮度（cd/m2）；

Lb----背景亮度，观察者视野内各表面的平均亮度（cd/m2）；

ω----窗对计算点形成的立体角（sr）；

Ω----考虑窗位置修正的立体角（sr）；

P ----古斯位置指数

α----窗对角线与窗垂直方向的夹角；

β----观察者眼睛与窗中心点的连线与视线方向的夹角。



窗的不舒适眩光计算各角度示意图

# 计算参数选用

## 模拟条件

**天空状态：****晴天－CIE12（大气清晰）：6月21日 14:00 考虑太阳直射**

**周边环境：**考虑分析区内的建筑物之间遮挡

**室内环境：**忽略室内家具类设施的影响，只考虑永久固定的顶棚、地面和墙面、。

## 建筑饰面材料参数

|  |
| --- |
| **建筑饰面材料选用与反射比取值** |
| 部位 | 反射比材料设计取值 | 备注 |
| 顶棚 | 0.84 |  |
| 地面 | 0.80 |  |
| 墙面 | 0.84 |  |
| 外表面 | 0.57 |  |

注1：数据参考自：《建筑采光设计标准》GB50033-2013附录D 表D.0.5；

## 门窗类型参数

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，在计算眩光指数时，窗以及透光门都会结果产生影响，本章对计算中必要的门窗参数进行统计。

### 普通窗

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| C0918 | 915 | 1830 | 单层铝窗 | 普通白玻 | 0.89 | 0.08 |
| C1008 | 1000 | 800 | 单层铝窗 | 普通白玻 | 0.89 | 0.08 |
| C1208 | 1250 | 800 | 单层铝窗 | 普通白玻 | 0.89 | 0.08 |
| C1308 | 1390 | 800 | 单层铝窗 | 普通白玻 | 0.89 | 0.08 |
| C13409 | 13400 | 950 | 单层铝窗 | 普通白玻 | 0.89 | 0.08 |
| C1522 | 1500 | 2200 | 单层铝窗 | 普通白玻 | 0.89 | 0.08 |
| C1608 | 1700 | 800 | 单层铝窗 | 普通白玻 | 0.89 | 0.08 |
| C1622 | 1663 | 2200 | 单层铝窗 | 普通白玻 | 0.89 | 0.08 |
| C1708 | 1700 | 800 | 单层铝窗 | 普通白玻 | 0.89 | 0.08 |
| C1722 | 1737 | 2200 | 单层铝窗 | 普通白玻 | 0.89 | 0.08 |
| C1730 | 1700 | 3050 | 单层铝窗 | 普通白玻 | 0.89 | 0.08 |
| C1822 | 1837 | 2200 | 单层铝窗 | 普通白玻 | 0.89 | 0.08 |
| C2122 | 2163 | 2200 | 单层铝窗 | 普通白玻 | 0.89 | 0.08 |
| C2222 | 2263 | 2200 | 单层铝窗 | 普通白玻 | 0.89 | 0.08 |
| C2322 | 2337 | 2200 | 单层铝窗 | 普通白玻 | 0.89 | 0.08 |
| C2421 | 2400 | 2100 | 单层铝窗 | 普通白玻 | 0.89 | 0.08 |
| C2822 | 2800 | 2200 | 单层铝窗 | 普通白玻 | 0.89 | 0.08 |
| C3622 | 3606 | 2200 | 单层铝窗 | 普通白玻 | 0.89 | 0.08 |
| C3821 | 3846 | 2100 | 单层铝窗 | 普通白玻 | 0.89 | 0.08 |
| C3840 | 3845 | 4000 | 单层铝窗 | 普通白玻 | 0.89 | 0.08 |
| C4239 | 4200 | 4000 | 单层铝窗 | 普通白玻 | 0.89 | 0.08 |
| C4240 | 4200 | 4000 | 单层铝窗 | 普通白玻 | 0.89 | 0.08 |
| C7522 | 7536 | 2200 | 单层铝窗 | 普通白玻 | 0.89 | 0.08 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

### 玻璃幕墙

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
|  | 2250 | 1100 | 单层铝窗 | 浅蓝玻璃 | 0.75 | 0.08 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

# 眩光分析结果

计算参数选定后，利用门窗参数等进行不舒适眩光指数计算，结果如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 | 采光等级 | 采光类型 | 房间面积(m2) | 眩光指数DGI | DGI限值 | 结论 |
| 1 | 1006 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 223.26 | 16.8 | 25 | 满足 |
| 1020 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.72 | 6.6 | 25 | 满足 |
| 1023 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.61 | 8.8 | 25 | 满足 |
| 1009 | 普通教室 | III | 侧面 | 117.82 | 7.8 | 25 | 满足 |
| 1012 | 普通教室 | III | 侧面 | 115.96 | 3.9 | 25 | 满足 |
| 1015 | 普通教室 | III | 侧面 | 115.96 | 3.3 | 25 | 满足 |
| 1008 | 普通教室 | III | 侧面 | 117.86 | 8.1 | 25 | 满足 |
| 1022 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.70 | 8.9 | 25 | 满足 |
| 1021 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.72 | 6.8 | 25 | 满足 |
| 1007 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 223.26 | 15.6 | 25 | 满足 |
| 1004 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 223.26 | 16.2 | 25 | 满足 |
| 1018 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.72 | 6.5 | 25 | 满足 |
| 1016 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.62 | 9.0 | 25 | 满足 |
| 1010 | 普通教室 | III | 侧面 | 117.70 | 7.8 | 25 | 满足 |
| 1014 | 普通教室 | III | 侧面 | 115.96 | 3.8 | 25 | 满足 |
| 1013 | 普通教室 | III | 侧面 | 115.96 | 4.0 | 25 | 满足 |
| 1011 | 普通教室 | III | 侧面 | 117.40 | 7.0 | 25 | 满足 |
| 1019 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.70 | 8.6 | 25 | 满足 |
| 1017 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.72 | 6.5 | 25 | 满足 |
| 1005 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 223.26 | 16.7 | 25 | 满足 |
| 2 | 2008 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 223.26 | 16.6 | 25 | 满足 |
| 2026 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.72 | 5.4 | 25 | 满足 |
| 2028 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.70 | 7.7 | 25 | 满足 |
| 2013 | 普通教室 | III | 侧面 | 117.28 | 6.6 | 25 | 满足 |
| 2014 | 普通教室 | III | 侧面 | 115.96 | 2.0 | 25 | 满足 |
| 2016 | 普通教室 | III | 侧面 | 115.96 | 2.0 | 25 | 满足 |
| 2011 | 普通教室 | III | 侧面 | 117.78 | 7.2 | 25 | 满足 |
| 2023 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.70 | 7.9 | 25 | 满足 |
| 2027 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.72 | 6.3 | 25 | 满足 |
| 2006 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 223.26 | 16.1 | 25 | 满足 |
| 2025 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.72 | 5.5 | 25 | 满足 |
| 2022 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.78 | 8.0 | 25 | 满足 |
| 2012 | 普通教室 | III | 侧面 | 117.71 | 7.1 | 25 | 满足 |
| 2017 | 普通教室 | III | 侧面 | 115.96 | 2.3 | 25 | 满足 |
| 2015 | 普通教室 | III | 侧面 | 115.96 | 0.8 | 25 | 满足 |
| 2010 | 普通教室 | III | 侧面 | 117.85 | 5.3 | 25 | 满足 |
| 2029 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.61 | 7.3 | 25 | 满足 |
| 2024 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.72 | 5.0 | 25 | 满足 |
| 2007 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 223.26 | 16.5 | 25 | 满足 |
| 3 | 3002 | 普通教室 | III | 侧面 | 117.18 | 17.7 | 25 | 满足 |
| 3001 | 普通教室 | III | 侧面 | 117.21 | 7.7 | 25 | 满足 |
| 3007 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 223.26 | 16.7 | 25 | 满足 |
| 3026 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.72 | 8.8 | 25 | 满足 |
| 3013 | 普通教室 | III | 侧面 | 115.96 | 4.9 | 25 | 满足 |
| 3015 | 普通教室 | III | 侧面 | 115.96 | 1.2 | 25 | 满足 |
| 3010 | 普通教室 | III | 侧面 | 117.85 | 6.9 | 25 | 满足 |
| 3027 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.70 | 8.6 | 25 | 满足 |
| 3025 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.72 | 7.1 | 25 | 满足 |
| 3008 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 223.26 | 15.8 | 25 | 满足 |
| 3006 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 223.26 | 16.2 | 25 | 满足 |
| 3022 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.72 | 6.9 | 25 | 满足 |
| 3024 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.70 | 9.0 | 25 | 满足 |
| 3011 | 普通教室 | III | 侧面 | 117.74 | 6.8 | 25 | 满足 |
| 3016 | 普通教室 | III | 侧面 | 115.96 | 1.7 | 25 | 满足 |
| 3014 | 普通教室 | III | 侧面 | 115.96 | 3.7 | 25 | 满足 |
| 3021 | 普通教室 | III | 侧面 | 77.98 | 10.0 | 25 | 满足 |
| 3023 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.72 | 8.5 | 25 | 满足 |
| 3009 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 223.26 | 16.4 | 25 | 满足 |
| 4~8 | 4~8004 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 223.26 | 15.9 | 25 | 满足 |
| 4~8003 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 223.26 | 15.8 | 25 | 满足 |
| 4~8004 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 223.26 | 16.5 | 25 | 满足 |
| 4~8003 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 223.26 | 16.4 | 25 | 满足 |
| 4~8013 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.72 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 4~8014 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.70 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 4~8006 | 普通教室 | III | 侧面 | 117.62 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 4~8007 | 普通教室 | III | 侧面 | 115.96 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 4~8007 | 普通教室 | III | 侧面 | 115.96 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 4~8006 | 普通教室 | III | 侧面 | 117.18 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 4~8011 | 普通教室 | III | 侧面 | 77.00 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 4~8014 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.72 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 4~8012 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.72 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 4~8013 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.70 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 4~8005 | 普通教室 | III | 侧面 | 117.78 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 4~8008 | 普通教室 | III | 侧面 | 115.96 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 4~8005 | 普通教室 | III | 侧面 | 117.78 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 4~8012 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.70 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 4~8011 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.72 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 9 | 9016 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.72 | 18.3 | 25 | 满足 |
| 9020 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.70 | 18.0 | 25 | 满足 |
| 9009 | 普通教室 | III | 侧面 | 117.78 | 15.1 | 25 | 满足 |
| 9030 | 普通教室 | III | 侧面 | 25.28 | 18.3 | 25 | 满足 |
| 9029 | 普通教室 | III | 侧面 | 25.28 | 11.1 | 25 | 满足 |
| 9010 | 普通教室 | III | 侧面 | 115.96 | 12.4 | 25 | 满足 |
| 9012 | 普通教室 | III | 侧面 | 115.96 | 16.6 | 25 | 满足 |
| 9006 | 普通教室 | III | 侧面 | 117.74 | 18.5 | 25 | 满足 |
| 9021 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.58 | 19.0 | 25 | 满足 |
| 9019 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.72 | 18.9 | 25 | 满足 |
| 9022 | 普通教室 | III | 侧面 | 51.71 | 7.0 | 25 | 满足 |
| 9014 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.72 | 18.8 | 25 | 满足 |
| 9018 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.70 | 18.7 | 25 | 满足 |
| 9007 | 普通教室 | III | 侧面 | 117.78 | 19.1 | 25 | 满足 |
| 9013 | 普通教室 | III | 侧面 | 115.96 | 15.6 | 25 | 满足 |
| 9011 | 普通教室 | III | 侧面 | 115.96 | 12.2 | 25 | 满足 |
| 9008 | 普通教室 | III | 侧面 | 117.78 | 15.3 | 25 | 满足 |
| 9017 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.70 | 17.2 | 25 | 满足 |
| 9015 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.72 | 18.4 | 25 | 满足 |
| 10~11 | 10~11016 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.72 | 17.2 | 25 | 满足 |
| 10~11019 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.70 | 16.3 | 25 | 满足 |
| 10~11009 | 普通教室 | III | 侧面 | 117.78 | 14.6 | 25 | 满足 |
| 10~11030 | 普通教室 | III | 侧面 | 25.28 | 17.8 | 25 | 满足 |
| 10~11029 | 普通教室 | III | 侧面 | 25.28 | 8.9 | 25 | 满足 |
| 10~11010 | 普通教室 | III | 侧面 | 115.96 | 12.1 | 25 | 满足 |
| 10~11012 | 普通教室 | III | 侧面 | 115.96 | 15.6 | 25 | 满足 |
| 10~11006 | 普通教室 | III | 侧面 | 117.74 | 17.8 | 25 | 满足 |
| 10~11021 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.58 | 18.0 | 25 | 满足 |
| 10~11020 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.72 | 17.4 | 25 | 满足 |
| 10~11022 | 普通教室 | III | 侧面 | 51.71 | 9.2 | 25 | 满足 |
| 10~11014 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.72 | 17.4 | 25 | 满足 |
| 10~11018 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.70 | 17.9 | 25 | 满足 |
| 10~11007 | 普通教室 | III | 侧面 | 117.78 | 18.4 | 25 | 满足 |
| 10~11013 | 普通教室 | III | 侧面 | 115.96 | 14.7 | 25 | 满足 |
| 10~11011 | 普通教室 | III | 侧面 | 115.96 | 11.6 | 25 | 满足 |
| 10~11008 | 普通教室 | III | 侧面 | 117.78 | 14.4 | 25 | 满足 |
| 10~11017 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.70 | 15.9 | 25 | 满足 |
| 10~11015 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.72 | 17.2 | 25 | 满足 |
| 12 | 12003 | 普通教室 | III | 侧面 | 51.51 | 8.4 | 25 | 满足 |
| 12009 | 普通教室 | III | 侧面 | 25.28 | 7.4 | 25 | 满足 |
| 12008 | 普通教室 | III | 侧面 | 25.28 | 7.5 | 25 | 满足 |
| 13 | 13009 | 普通教室 | III | 侧面 | 25.28 | 16.2 | 25 | 满足 |
| 13008 | 普通教室 | III | 侧面 | 25.28 | 16.2 | 25 | 满足 |
| 13003 | 普通教室 | III | 侧面 | 51.51 | 14.9 | 25 | 满足 |

# 评价结论

通过计算分析，同时依据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013对本项目的 216 个主要功能房间进行眩光分析计算，其中 0 个房间不满足标准限值要求，根据《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019的5.2.8条款要求，本项目合理控制眩光项得分为 3 分。

**附：周边遮挡总平面图**