规定性指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 | 可否性能权衡 |
| ⊙窗墙比 |  | 南、北向不超过0.8；东、西向不超过0.7；总体不超过0.7 | 满足 |  |
| ⊙天窗 |  |  | 不需要 |  |
| ⊙屋顶构造 | K=0.77; D=3.69 | K≤1.50[K应满足表4.3.3的规定] | 满足 |  |
| ⊙外墙构造 | K=1.11 | K≤1.8 | 满足 |  |
| ⊙挑空楼板构造 | K=1.18 | K≤1.8 | 满足 |  |
| 地下墙构造 | 无 | R≥0.8 | 不需要 |  |
| ⊙地面构造 |  | R≥0.8 | 满足 |  |
| ⊙外窗热工 |  |  | 满足 |  |
| ⊙可开启面积 |  | 外窗开启比≥40% | 满足 |  |
| ⊙外窗气密性 |  |  | 满足 |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |