#### 4.1.8 疏散门、疏散通道、安全出口或疏散楼梯、避难走道、避难间或避难层等安全疏散和避难设施，应满足紧急疏散、应急救护等要求，且通行空间应保持畅通。

**1 达标自评**

达标；不达标

**2 评价要点**

请对安全疏散和避难设施等通行空间的畅通性进行简要说明。

|  |
| --- |
| 本工程一层共设有四个直通室外的安全出口。二、三层设有两部疏散楼梯，且水平距离大于5米。每个教室均设有两个疏散门，并向外开启。 |

**3 证明材料**

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；

2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；

3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。

实际提交材料：

|  |
| --- |
| 建筑专业施工图；  电气专业施工图。 |