#### 4.1.6 外墙外保温结构体系的防火及安全性能应符合国家和地方现行有关标准的规定。

**1 达标自评**

达标；不达标

**2 评价要点**

请对外墙外保温结构体系的防火及安全性能进行简要说明。

|  |
| --- |
| 外墙采用300厚蒸压加气混凝土砌块外贴60厚岩棉板保温材料，为A级不燃保温材料。 |

**3 证明材料**

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明；

2）节能计算书；

3）施工验收记录。

实际提交材料：

|  |
| --- |
| 建筑专业施工图；  节能计算书。 |