#### 4.1.7 卫生间、浴室的地面应设置防水层，卫生间、浴室的墙面、顶棚应设置防潮层；布置在无用水点房间下层的厨房顶棚应设置防潮层。

**1 达标自评**

[x] 达标；[ ] 不达标

**2 评价要点**

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

|  |
| --- |
| 卫生间地面采用低温热水辐射供暖防水地面，采用1.5厚合成高分子防水涂料防潮层；墙面采用釉面砖墙面，采用1.5厚聚合物水泥防水涂料；顶棚采用铝合金方形板吊顶。 |

**3 证明材料**

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；

2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。

实际提交材料：

|  |
| --- |
| 建筑专业施工图。 |