#### 6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。

**1 达标自评**

[x] 达标；[ ] 不达标

**2 评价要点**

场地人行出入口500m内设有：[x] 公共交通站点 [ ] 联系公共交通站点的专用接驳车

请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明

|  |
| --- |
| 经过本项目的公交线路有遵化-提举庄、提举庄-团瓢庄乡等多趟公交，项目选址交通组织合理，方便通行 |

**3 证明材料**

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图；

2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；

3）专用接驳车服务的实施方案；

4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。

实际提交材料：

|  |
| --- |
|  |