#### 4.1.8 疏散门、疏散通道、安全出口或疏散楼梯、避难走道、避难间或避难层等安全疏散和避难设施，应满足紧急疏散、应急救护等要求，且通行空间应保持畅通。

**1 达标自评**

[x] 达标；[ ] 不达标

**2 评价要点**

请对安全疏散和避难设施等通行空间的畅通性进行简要说明。

|  |
| --- |
| 出入口设置无障碍平坡入口，走道内不设门槛、台阶，各种应急及紧急疏散标志明显。 |

**3 证明材料**

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；

2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；

3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。

实际提交材料：

|  |
| --- |
| 建筑施工图 |