#### 4.2.10 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）

**1 得分自评**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| 1 | 采用耐久性好的外饰面材料 | 3 | 3  |
| 2 | 采用耐久性好的防水和密封材料 | 3 | 3  |
| 3 | 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 | 3 | 3  |
| 合计 | 9 |  9  |

**2 评价要点**

|  |  |
| --- | --- |
| 类型 | 项目情况 |
| 耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例 | 100% |
| 耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例 | 100% |
| 耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例 | 100% |

请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：

|  |
| --- |
| 项目建筑外墙外饰面采用耐久性好的饰面材料或做法，具体的饰面材料或做法为页岩砖，满足第一项要求，第一项得3分。沥青基防水卷材热空气老化条件下，拉伸性能保持率不小于80%、低温柔度测试无裂纹；防水涂料在热空气及人工气候加速老化条件下，均能通过相关耐久性测试；密封胶在规定条件冷拉-热压后的粘结性测试仍符合产品标准规定的指标要求。满足第二项要求，第二项得3分。耐洗刷性≥5000次的内墙涂料，应用比例为100%；耐磨性不低于4级的有釉砖，应用比例为100%；磨坑体积不大于127mm³的无釉砖，应用比例为100%；满足第三项要求，第三项得3分。 |

**3 证明材料**

提交材料及要求：

1）装修竣工图、材料决算清单；

2）材料性能检测报告、采购文件；

3）材料性能检测报告。

实际提交材料：

|  |
| --- |
| 建筑施工图 |