#### 4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

**1 达标自评**

达标；不达标

**2 评价要点**

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

|  |
| --- |
| 本项目施工时在窗户外增设一道附框，该附框在砌体完工后安装，其与砌体之间的缝隙在内外抹灰前用防水砂浆填塞，窗户则在内外涂料等土建工程施工完成后安装，窗户安装时，先用螺钉将玻璃钢外框固定在玻璃钢附框上面，固定后，用发泡剂将玻璃钢窗框及玻璃钢附框之间的空隙填充密实，最后用密封胶将玻璃钢外框与抹灰层接触处的阴角密封，保证外窗安装的牢靠性。 |

**3 证明材料**

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2）施工工法说明文件；

3）门窗水密、抗风压性能检测报告；

4）门窗维修与管理记录。

实际提交材料：

|  |
| --- |
|  |