#### 5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

**1 达标自评**

达标；不达标

**2 评价要点**

请对室内空气质量达标情况进行简要说明：

|  |
| --- |
| 室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。  主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。 |

请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：

|  |
| --- |
| 使用小禁标志，尺寸150\*60mm，材质为铜版纸，张贴于电梯间、储物间，楼梯道。 |

**3 证明材料**

提交材料及要求：

1）相关专业竣工图及说明文件；

2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；

3）室内空气质量检测报告；

4）禁烟标志设置情况。

实际提交材料：

|  |
| --- |
|  |