|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑编号 | 外门窗编号 | 外门窗类型 | 外窗尺寸 | 数量（个） | 可开启面积（m2） | 可开启面积比例（%） |
| 宽度（m） | 高度（m） |
| DT | C0718 | 上悬窗 | 0.700 | 1.800 | 36 | 0.84  | 66.67% |
| C0719 | 上悬窗 | 0.700 | 1.900 | 9 | 0.89  | 66.67% |
| C0918 | 上悬窗 | 0.900 | 1.800 | 4 | 1.08  | 66.67% |
| C1218 | 推拉窗 | 1.200 | 1.800 | 1 | 0.72  | 33.33% |
| C1221 | 上悬窗 | 1.200 | 2.100 | 2 | 1.68  | 66.67% |
| C1506 | 平开窗 | 1.500 | 0.600 | 8 | 0.30  | 33.33% |
| C1516 | 推拉窗 | 1.500 | 1.600 | 1 | 0.80  | 33.33% |
| C1518 | 推拉窗 | 1.500 | 1.800 | 10 | 0.90  | 33.33% |
| C1519 | 推拉窗 | 1.500 | 1.900 | 3 | 0.95  | 33.33% |
| C1521 |  | 1.500 | 2.100 | 4 |  | 0.00% |
| C1818 |  | 1.800 | 1.800 | 39 |  | 0.00% |
| C1819 | 推拉窗 | 1.800 | 1.900 | 8 | 1.14  | 33.33% |
| C2118 | 推拉窗 | 2.100 | 1.800 | 3 | 1.26  | 33.33% |
| C2418 | 推拉窗 | 2.400 | 1.800 | 8 | 1.44  | 33.33% |
| C2421 |  | 2.400 | 2.100 | 4 |  | 0.00% |
| C2518 |  | 2.500 | 1.800 | 1 |  | 0.00% |
| C2721 | 推拉窗 | 2.700 | 2.100 | 9 | 1.89  | 33.33% |
| C2821 |  | 2.800 | 2.100 | 4 |  | 0.00% |
| C2918 |  | 2.900 | 1.800 | 2 |  | 0.00% |
| C3021 |  | 3.000 | 2.100 | 6 |  | 0.00% |
| M0826 | 平开门 | 0.800 | 2.600 | 8 | 2.08  | 100.00% |
| M0921 | 平开门 | 0.900 | 2.100 | 2 | 1.89  | 100.00% |
| M0926 | 平开门 | 0.900 | 2.600 | 8 | 2.34  | 100.00% |
| M2126 | 平开门 | 2.100 | 2.600 | 1 | 5.46  | 100.00% |
| M1226 | 平开门 | 1.200 | 2.600 | 19 | 3.12  | 100.00% |
| M1526 | 推拉门 | 1.500 | 2.600 | 1 | 1.95  | 50.00% |
| M2026 | 平开门 | 2.000 | 2.600 | 2 | 5.20  | 100.00% |
| M1526 | 平开门 | 1.500 | 2.600 | 4 | 3.90  | 100.00% |
| M2726 | 推拉门 | 2.700 | 2.600 | 1 | 3.51  | 50.00% |
| 总计 | 47.13% |