**建筑围护结构做法表**

建筑围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

水泥砂浆卧铺地砖 40mm＋防水层 10mm＋水泥砂浆找平 20mm＋挤塑聚苯板(XPS)(P=25~32) 65mm＋白灰焦渣找坡层 70mm＋现浇钢筋砼板 100mm＋白灰砂浆面层 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥抗裂砂浆 30mm＋挤塑聚苯板(XPS)(P=25~32) 40mm＋加气砼砌块 200mm＋白灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆面层 20mm＋现浇钢筋砼板 120mm＋腹丝穿透钢丝网架模塑(P=15~30) 110mm＋聚合物抗裂砂浆(网格布) 5mm

4. 非供暖空调与空调房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一：

水泥砂浆（1） 20mm＋加气砼砌块 200mm＋挤塑聚苯板(XPS)(P=25~32) 35mm＋水泥抗裂砂浆 30mm

5. 外窗：平均+断桥铝合金窗框+Low-E中空玻璃（在线）+氩气厚度12mm：

传热系数2.000W/m^2.K，太阳得热系数0.202

6. 幕墙：下限+断桥铝合金窗框+Low-E中空玻璃（在线）+氩气厚度12mm：

传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.202