围护结构计算书

一、工程概况
     大厦工程 基坑开挖深度为9.6m，采用800@1600灌注桩围护结构，桩长为16m，桩顶标高为0m。

    共设1道支撑，见下表。
中心标高（m）	刚度（MN/m2）	预加轴力（kN/m）	
-6.5	50	150	

    基坑附近有附加荷载如下表和下图所示。
 
编号	P(kPa或kN/m)	a(m)	b(m)	c	
1	300	3.7	30	6	

二、地质条件
    场地地质条件和计算参数见表1。地下水位标高为-10.5m。

表1
土层	层底标高(m)	层厚(m)	重度(kN/m3)	()	c(kPa)	渗透系数
(m/d)	压缩模量
(MPa)	m(kN/m4)	kmax(kN/m3)	
素填土	-1.67	1.67	19	12	10			2680		
砂质粉土	-6.05	4.38	19	25	15	0.43	23.49	11500		
粉砂	-8.42	2.37	20	30	0	0.8	0	15000		
粉质粘土	-10.75	2.33	20	15	20	0.03	10.62	5000		
粉砂	-16.03	5.28	20	30	0	0.8	0	15000		
粉质粘土	-24.03	8	20			0.03	10.62			

三、工况

工况编号	工况类型	深度(m)	支撑刚度
(MN/m2)	支撑编号	预加轴力
(kN/m)	
1	开挖	6.9				
2	加撑	6.5	50	1	150	
3	开挖	9.6				
						
工况简图如下：

四、计算
         
降水计算：
降水幅度S(m)	5.6	
透水层顶面深度(m)	4.38	
透水层底面深度(m)	16.5	
初始水头高度	5.7	
基坑等效半径r0(m)	43.21	
降水影响半径R(m)	28.23	
井底端深度(m)	18	
单井出水能力q(m3/d)	9.6	
井半径(mm)	600	

    计算得到基坑涌水量为Q=335.569m3/d。设计井数量为39。 井管进水部分长度为4.975m。 基坑中心水位降深为2.681m。降水引起沉降:按上海市规程简化方法为0.003mm，按分层总和法为0mm。