### 6.2.10合理使用非传统水源。（总分15分）

1. **得分自评**（养老院、幼儿园、医院类建筑或项目周边无市政再生水利用条件且建筑可回用水量小于100m3/d时可不参评）

**□不参评，原因：** **。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价内容 | **评价分值（分）** | **自评得分（分）** |
| 建筑类型 | 非传统水源利用率 | 非传统水源利用措施 |
| 有市政再生水供应 | 无市政再生水供应 | 室内冲厕 | 室外绿化灌溉 | 道路浇洒 | 洗车用水 |
| 住宅 | 8.0% | 4.0% | — | ●○ | ● | ● | 5 |  |
| — | 8.0% | — | ○ | ○ | ○ | 7 |
| 30.0% | 30.0% | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |
| 办公 | 10.0% | — | — | ● | ● | ● | 5 |  |
| — | 8.0% | — | ○ | — | — | 10 |
| 50.0% | 10.0% | ● | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |
| 商业 | 3.0% | — | — | ● | ● | ● | 2 |  |
| — | 2.5% | — | ○ | — | — | 10 |
| 50.0% | 3.0% | ● | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |
| 旅馆 | 2.0% | — | — | ● | ● | ● | 2 |  |
| — | 1.0% | — | ○ | — | — | 10 |
| 12.0% | 2.0% | ● | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |
| 其他 | 绿化灌溉、道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于80% | 7 |  |
| 冲厕采用非传统水源的用水量占其用水量的比例不低于50%，得8分 | 8 |  |
| 合计 | 15 |  |

1. **评价要点**

建筑类型为：□住宅、□办公楼、□商场、□旅馆类、☑其他 学校建筑

项目周边是否有市政再生水利用条件：☑是、□否

建筑可回用水量为： 150 m3/d

项目采用非传统水源时，主要用途为：☑室内冲厕、□室外绿化灌溉、□道路浇洒、□洗车、□其他

非传统水源利用量占总用水量的比例为： 55 %

**非传统水源利用主要信息**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用水单元 | 用水量（m3/a） | 非传统水源来源 | 非传统水源用水量（m3/a） | 非传统水源利用比例（%） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **证明材料**

**建议提交材料及要求：**

1. 给排水施工图（包括室内、外给排水设计施工说明、平面图、系统图、机房设施详图、水处理工艺流程图等）；
2. 相关部门许可或用水协议；
3. 非传统水源利用率计算书。

**实际提交材料：**

|  |
| --- |
|  |