规定性指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| 体形系数 | 0.47 |  | 不需要 |
| ⊙屋顶构造 | K=0.52; D=3.34 | K≤0.60[K应满足表4.2.1的规定] | 满足 |
| ⊙外墙构造 | K=0.80; D=2.71 | K≤0.90[K应满足表4.2.1的规定] | 满足 |
| 挑空楼板构造 | 无 | K<=1.0 | 不需要 |
| 分户墙构造 | 无 | K应满足表4.2.1的规定 | 不需要 |
| ⊙楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙 |  | K应满足表4.2.1的规定 | 满足 |
| ⊙楼板构造 | K=0.78 | K≤1.80[K应满足表4.2.1的规定] | 满足 |
| ⊙通往封闭空间的户门 |  | K≤2.5 | 满足 |
| ⊙通往非封闭空间或户外的户门 |  | K≤2.0 | 满足 |
| ⊙窗墙比 |  |  | 不需要 |
| ⊙外窗热工 |  |  | 满足 |
| ⊙凸窗热工 |  |  | 不需要 |
| ⊙可见光透射比 |  | 外窗可见光透射比应符合表4.2.2的要求 | 满足 |
| 天窗屋顶比 | 0.04 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的4% | 满足 |
| ⊙天窗 |  |  | 满足 |
| ⊙隔热检查 |  | 内表面温度不超过限值 | 满足 |
| ⊙外窗气密性 |  |  | 满足 |
| 结论 |  |  | 满足 |