|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 | 采光等级 | 采光类型 | 采光系数要求(%) | 房间面积(m2) | 达标面积(m2) | 达标率(%) |
| 1 | 1001 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 765.23 | 215.43 | 28 |
| 1004 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 158.48 | 118.60 | 75 |
| 1005 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 106.22 | 78.42 | 74 |
| 1006 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 72.04 | 11.36 | 16 |
| 1008 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 70.48 | 16.86 | 24 |
| 1010 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 41.82 | 21.69 | 52 |
| 1013 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 16.50 | 12.00 | 73 |
| 2 | 2003 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 117.56 | 67.47 | 57 |
| 2004 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 109.00 | 18.01 | 17 |
| 2005 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 107.45 | 58.79 | 55 |
| 2006 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 107.41 | 27.36 | 25 |
| 2007 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 105.78 | 105.78 | 100 |
| 2008 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 69.69 | 47.14 | 68 |
| 2010 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 38.52 | 24.94 | 65 |
| 2011 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 35.67 | 23.53 | 66 |
| 2012 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 35.67 | 22.79 | 64 |
| 2013 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 34.03 | 22.60 | 66 |
| 3 | 3001 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 252.94 | 114.88 | 45 |
| 3002 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 157.00 | 74.91 | 48 |
| 3003 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 145.82 | 34.48 | 24 |
| 3004 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 70.48 | 23.41 | 33 |
| 3005 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 68.02 | 34.53 | 51 |
| 3006 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 68.02 | 34.78 | 51 |
| 4 | 4003 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 113.24 | 81.17 | 72 |
| 4004 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 109.88 | 63.61 | 58 |
| 4005 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 109.18 | 22.93 | 21 |
| 4006 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 108.98 | 26.77 | 25 |
| 4007 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 107.42 | 38.88 | 36 |
| 4008 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 107.38 | 58.76 | 55 |
| 4009 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 86.02 | 35.51 | 41 |
| 4010 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 72.18 | 21.88 | 30 |
| 4011 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 71.14 | 36.72 | 52 |
| 4012 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 68.40 | 24.35 | 36 |
| 4013 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 68.40 | 25.13 | 37 |
| 4014 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 68.40 | 25.13 | 37 |
| 4015 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 68.10 | 39.47 | 58 |
| 4016 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 68.02 | 37.36 | 55 |
| 4017 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 67.66 | 34.44 | 51 |
| 5 | 5004 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 109.18 | 29.48 | 27 |
| 5006 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 72.98 | 61.32 | 84 |
| 5007 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 69.78 | 30.62 | 44 |
| 5008 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 69.70 | 58.17 | 83 |
| 5009 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 68.40 | 37.57 | 55 |
| 5010 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 68.40 | 34.46 | 50 |
| 5011 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 68.40 | 37.57 | 55 |
| 5012 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 68.40 | 34.20 | 50 |
| 5013 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 67.66 | 54.13 | 80 |
| 5015 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 48.38 | 19.91 | 41 |
| 5016 | 档案室 | IV | 侧面 | 2.20 | 36.90 | 9.99 | 27 |
| 5017 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 35.26 | 10.53 | 30 |
| 5018 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 35.26 | 9.55 | 27 |
| 5019 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 35.26 | 10.28 | 29 |
| 5020 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 35.26 | 9.79 | 28 |
| 5021 | 档案室 | IV | 侧面 | 2.20 | 35.26 | 12.49 | 35 |
| 6 | 6001 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 105.40 | 59.53 | 56 |
| 6002 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 69.78 | 24.10 | 35 |
| 6003 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 142.48 | 84.51 | 59 |
| 6004 | 档案室 | IV | 侧面 | 2.20 | 108.98 | 108.98 | 100 |
| 6005 | 档案室 | IV | 侧面 | 2.20 | 107.42 | 107.42 | 100 |
| 6006 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 68.40 | 32.13 | 47 |
| 6007 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 68.40 | 28.50 | 42 |
| 6008 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 68.40 | 31.09 | 45 |
| 6009 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 68.40 | 27.72 | 41 |
| 6010 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 67.79 | 37.96 | 56 |
| 6012 | 档案室 | IV | 侧面 | 2.20 | 48.38 | 48.38 | 100 |
| 7 | 7001 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 177.95 | 177.95 | 100 |
| 7002 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 68.56 | 59.15 | 86 |
| 7003 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 67.18 | 67.18 | 100 |
| 7004 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 67.18 | 67.18 | 100 |
| 7005 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 67.18 | 67.18 | 100 |
| 7006 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 67.18 | 67.18 | 100 |