|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 | 采光等级 | 采光类型 | 设计照度要求(Lx) | 房间面积(m2) | 平均时数(h/d) | 达标情况 |
| 1 | 1004 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 158.48 | 9.7 | 是 |
| 1005 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 106.22 | 10.0 | 是 |
| 1006 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 72.04 | 4.7 | 是 |
| 1008 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 70.48 | 5.3 | 是 |
| 1010 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 41.82 | 8.0 | 是 |
| 1013 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 16.50 | 9.4 | 是 |
| 2 | 2003 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 117.56 | 9.2 | 是 |
| 2004 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 109.00 | 4.5 | 是 |
| 2005 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 107.45 | 9.4 | 是 |
| 2006 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 107.41 | 5.2 | 是 |
| 2007 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 105.78 | 9.8 | 是 |
| 2008 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 69.69 | 9.1 | 是 |
| 2010 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 38.52 | 9.3 | 是 |
| 2011 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 35.67 | 8.4 | 是 |
| 2012 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 35.67 | 9.3 | 是 |
| 2013 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 34.03 | 8.6 | 是 |
| 3 | 3001 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 252.94 | 8.3 | 是 |
| 3002 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 157.00 | 7.8 | 是 |
| 3003 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 145.82 | 5.3 | 是 |
| 3004 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 70.48 | 6.2 | 是 |
| 3005 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 68.02 | 7.6 | 是 |
| 3006 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 68.02 | 7.5 | 是 |
| 4 | 4003 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 113.24 | 10.2 | 是 |
| 4004 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 109.88 | 10.4 | 是 |
| 4005 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 109.18 | 1.1 | 否 |
| 4006 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 108.98 | 5.9 | 是 |
| 4007 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 107.42 | 6.5 | 是 |
| 4008 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 107.38 | 10.5 | 是 |
| 4009 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 86.02 | 7.3 | 是 |
| 4010 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 72.18 | 6.6 | 是 |
| 4011 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 71.14 | 8.7 | 是 |
| 4012 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 68.40 | 6.9 | 是 |
| 4013 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 68.40 | 6.9 | 是 |
| 4014 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 68.40 | 7.3 | 是 |
| 4015 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 68.10 | 10.2 | 是 |
| 4016 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 68.02 | 8.8 | 是 |
| 4017 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 67.66 | 8.4 | 是 |
| 6 | 6001 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 105.40 | 8.3 | 是 |
| 6002 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 69.78 | 6.6 | 是 |
| 6003 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 142.48 | 9.0 | 是 |
| 6004 | 档案室 | IV | 侧面 | 300 | 108.98 | 10.8 | 是 |
| 6005 | 档案室 | IV | 侧面 | 300 | 107.42 | 11.0 | 是 |
| 6006 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 68.40 | 8.1 | 是 |
| 6007 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 68.40 | 7.8 | 是 |
| 6008 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 68.40 | 7.9 | 是 |
| 6009 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 68.40 | 7.4 | 是 |
| 6010 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 67.79 | 10.0 | 是 |
| 6012 | 档案室 | IV | 侧面 | 300 | 48.38 | 11.1 | 是 |
| 7 | 7001 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 177.95 | 11.5 | 是 |
| 7002 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 68.56 | 8.6 | 是 |
| 7003 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 67.18 | 9.5 | 是 |
| 7004 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 67.18 | 9.5 | 是 |
| 7005 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 67.18 | 9.6 | 是 |
| 7006 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 67.18 | 9.2 | 是 |