规定性指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| ⊙天窗 |  |  | 不需要 |
| ⊙屋顶构造 |  | K比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升20% | 满足 |
| ⊙外墙构造 | K=0.47; D=0.72 | K≤0.48[K比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升20%] | 满足 |
| ⊙外窗热工 |  |  | 满足 |
| ⊙非中空窗面积比 |  |  | 满足 |
| ⊙外窗气密性 |  |  | 满足 |
| 结论 |  |  | 满足 |