空调系统节能率：>20%得15分



围护结构节能率：>5%得5分



综合节能率：建筑能耗降低>20% 10分

 采暖空调系统能耗降低>50% 15分



空调照明系统节能率：



建筑总能耗：



能效测评标识节能率：



建筑整体负荷计算：









房间负荷：



窗墙比：



平均遮阳系数：

