

空调系统节能率：>20%得15分




围护结构节能率：>5%得5分




综合节能率：建筑能耗降低>20% 10分


采暖空调系统能耗降低>50% 15分




空调照明系统节能率：



建筑总能耗：





能效测评标识节能率：




建筑整体负荷计算：











房间负荷：



窗墙比：



平均遮阳系数：

