|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间类型 | 采光类型 | 标准值 | 面积(m2) | 达标率(%) |
| 平均采光系数(%) | 室内天然光设计照度(Lx) | 总面积 | 达标面积 |
| 阅览室 | 混合 | 1.80 | － | 1388.55 | 1365.05 | 98 |
| 报告厅 | 混合 | 1.80 | － | 313.24 | 134.53 | 43 |
| 阅览室 | 顶部 | 1.80 | 300 | 150.78 | 77.92 | 52 |
| 阅览室 | 侧面 | 2.70 | 450 | 24.30 | 24.30 | 100 |
| 办公室 | 顶部 | 1.80 | － | 53.20 | 39.88 | 75 |
| 办公室 | 混合 | 1.80 | － | 19.25 | 19.25 | 100 |
| 总计达标面积比例(%) | 85 |