**建筑可开启面积比例计算书**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 绿叶新生，健康校园 |
| 工程地点 | 北京 |
| 设计编号 | Tf-2 |
| 建设单位 | 北京联合大学 |
| 设计单位 | 北京联合大学 |
| 设 计 人 | 陈云播 |
| 校 对 人 | 陈云播 |
| 审 核 人 | 陈云播 |
| 设计日期 |  2022.12.20 |

|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 建筑通风Vent2022 |
| 软件版本 | 20200808（SP1） |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18810228667 |

# 建筑概况

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 绿叶新生，健康校园 |
| 工程地点 | 北京 |
| 建筑面积 | 14759m2 |
| 建筑层数 | 地上13层 |
| 建筑高度 | 48.6m |

# 计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3. 相关建筑图纸

# 计算目的

为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：

**5.2.2** 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：

1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。

2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。

3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。

《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：

当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。

本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。

# 计算内容和方法

## 计算内容

本计算书为建筑可开启面积比例的计算书。

## 计算方法

**4.2.1 外窗可开启面积比例计算：**



式中：

 —外窗可开启面积比例（%）；

 —18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；

 —18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

 注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。

**4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：**



式中：

 —玻璃幕墙可开启面积比例（%）；

 —18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；

 —18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；



图1 可开启面积和通风开口面积关系示意图

# 可开启面积比例统计

表1-建筑可开启面积比例统计计算表

外窗

1. 南向

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外窗 | 外窗尺寸 | 外窗可开启面积尺寸 | 可开启面积比例(%) |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |
| C11 | 推拉窗-向左开 | 6 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 0.90 | 1.50 | 1 | 1.35 | 75 |
| C12 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.28 | 1.50 | 1.91 | 0.90 | 1.50 | 1 | 1.35 | 71 |
| C1215 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 0.90 | 1.50 | 1 | 1.35 | 75 |
| C1515 | 推拉窗-向左开 | 13 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 0.90 | 1.50 | 1 | 1.35 | 60 |
| C1815 | 推拉窗-向左开 | 16 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 1.20 | 1.50 | 1 | 1.80 | 67 |
| C2415 | 推拉窗-向左开 | 9 | 2.40 | 1.50 | 3.60 | 1.80 | 1.50 | 1 | 2.70 | 75 |
| C3015 | 推拉窗-向左开 | 12 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 2.40 | 1.50 | 1 | 3.60 | 80 |
| 合计 | — | 58 | — | — | 173.36 | — | — | 7 | 120.15 | 69 |

1. 北向

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外窗 | 外窗尺寸 | 外窗可开启面积尺寸 | 可开启面积比例(%) |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |
| C11 | 推拉窗-向左开 | 6 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 0.90 | 1.50 | 1 | 1.35 | 75 |
| C12 | 推拉窗-向左开 | 3 | 1.28 | 1.50 | 1.91 | 0.90 | 1.50 | 1 | 1.35 | 71 |
| C1515 | 推拉窗-向左开 | 9 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 0.90 | 1.50 | 1 | 1.35 | 60 |
| C1815 | 推拉窗-向左开 | 36 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 1.20 | 1.50 | 1 | 1.80 | 67 |
| C2415 | 推拉窗-向左开 | 25 | 2.40 | 1.50 | 3.60 | 1.80 | 1.50 | 1 | 2.70 | 75 |
| 合计 | — | 79 | — | — | 223.99 | — | — | 5 | 148.05 | 66 |

1. 东向

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外窗 | 外窗尺寸 | 外窗可开启面积尺寸 | 可开启面积比例(%) |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |
| C12 | 推拉窗-向左开 | 20 | 1.28 | 1.50 | 1.91 | 0.90 | 1.50 | 1 | 1.35 | 71 |
| C1315 | 推拉窗-向左开 | 2 | 1.28 | 1.50 | 1.91 | 0.90 | 1.50 | 1 | 1.35 | 71 |
| C1515 | 推拉窗-向左开 | 16 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 0.90 | 1.50 | 1 | 1.35 | 60 |
| C1815 | 推拉窗-向左开 | 26 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 1.20 | 1.50 | 1 | 1.80 | 67 |
| C2415 | 推拉窗-向左开 | 18 | 2.40 | 1.50 | 3.60 | 1.80 | 1.50 | 1 | 2.70 | 75 |
| C6 | 推拉窗-向左开 | 48 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 1.50 | 1.50 | 1 | 2.25 | 83 |
| C7 | 推拉窗-向左开 | 16 | 0.70 | 1.50 | 1.05 | 0.60 | 1.50 | 1 | 0.90 | 86 |
| C8A | 推拉窗-向左开 | 4 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 1.20 | 1.50 | 1 | 1.80 | 80 |
| C9 | 推拉窗-向左开 | 20 | 0.40 | 1.50 | 0.60 | 0.30 | 1.50 | 1 | 0.45 | 75 |
| 合计 | — | 170 | — | — | 380.47 | — | — | 9 | 277.20 | 73 |

1. 西向

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外窗 | 外窗尺寸 | 外窗可开启面积尺寸 | 可开启面积比例(%) |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |
| C10 | 推拉窗-向左开 | 11 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 1.20 | 1.50 | 1 | 1.80 | 67 |
| C12 | 推拉窗-向左开 | 2 | 1.28 | 1.50 | 1.91 | 0.90 | 1.50 | 1 | 1.35 | 71 |
| C1215 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 0.90 | 1.50 | 1 | 1.35 | 75 |
| C13 | 推拉窗-向左开 | 5 | 1.72 | 1.50 | 2.59 | 1.50 | 1.50 | 1 | 2.25 | 87 |
| C1315 | 推拉窗-向左开 | 2 | 1.28 | 1.50 | 1.91 | 0.90 | 1.50 | 1 | 1.35 | 71 |
| C15 | 推拉窗-向左开 | 4 | 1.28 | 1.50 | 1.91 | 0.90 | 1.50 | 1 | 1.35 | 71 |
| C1515 | 推拉窗-向左开 | 11 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 0.90 | 1.50 | 1 | 1.35 | 60 |
| C16 | 推拉窗-向左开 | 2 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 1.20 | 1.50 | 1 | 1.80 | 67 |
| C1715 | 推拉窗-向左开 | 2 | 1.73 | 1.50 | 2.59 | 1.20 | 1.50 | 1 | 1.80 | 69 |
| C1815 | 推拉窗-向左开 | 27 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 1.20 | 1.50 | 1 | 1.80 | 67 |
| C2415 | 推拉窗-向左开 | 30 | 2.40 | 1.50 | 3.60 | 1.80 | 1.50 | 1 | 2.70 | 75 |
| C6 | 推拉窗-向左开 | 31 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 1.50 | 1.50 | 1 | 2.25 | 83 |
| C7 | 推拉窗-向左开 | 29 | 0.70 | 1.50 | 1.05 | 0.60 | 1.50 | 1 | 0.90 | 86 |
| C8 | 推拉窗-向左开 | 2 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 1.20 | 1.50 | 1 | 1.80 | 80 |
| C8A | 推拉窗-向左开 | 4 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 1.20 | 1.50 | 1 | 1.80 | 80 |
| C9 | 推拉窗-向左开 | 6 | 0.40 | 1.50 | 0.60 | 0.30 | 1.50 | 1 | 0.45 | 75 |
| 合计 | — | 169 | — | — | 407.21 | — | — | 16 | 294.30 | 72 |

1. 总计

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外窗 | 外窗尺寸 | 外窗可开启面积尺寸 | 可开启面积比例(%) |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |
| C10 | 推拉窗-向左开 | 11 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 1.20 | 1.50 | 1 | 1.80 | 67 |
| C11 | 推拉窗-向左开 | 12 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 0.90 | 1.50 | 1 | 1.35 | 75 |
| C12 | 推拉窗-向左开 | 26 | 1.28 | 1.50 | 1.91 | 0.90 | 1.50 | 1 | 1.35 | 71 |
| C1215 | 推拉窗-向左开 | 2 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 0.90 | 1.50 | 1 | 1.35 | 75 |
| C13 | 推拉窗-向左开 | 5 | 1.72 | 1.50 | 2.59 | 1.50 | 1.50 | 1 | 2.25 | 87 |
| C1315 | 推拉窗-向左开 | 4 | 1.28 | 1.50 | 1.91 | 0.90 | 1.50 | 1 | 1.35 | 71 |
| C15 | 推拉窗-向左开 | 4 | 1.28 | 1.50 | 1.91 | 0.90 | 1.50 | 1 | 1.35 | 71 |
| C1515 | 推拉窗-向左开 | 49 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 0.90 | 1.50 | 1 | 1.35 | 60 |
| C16 | 推拉窗-向左开 | 2 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 1.20 | 1.50 | 1 | 1.80 | 67 |
| C1715 | 推拉窗-向左开 | 2 | 1.73 | 1.50 | 2.59 | 1.20 | 1.50 | 1 | 1.80 | 69 |
| C1815 | 推拉窗-向左开 | 105 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 1.20 | 1.50 | 1 | 1.80 | 67 |
| C2415 | 推拉窗-向左开 | 82 | 2.40 | 1.50 | 3.60 | 1.80 | 1.50 | 1 | 2.70 | 75 |
| C3015 | 推拉窗-向左开 | 12 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 2.40 | 1.50 | 1 | 3.60 | 80 |
| C6 | 推拉窗-向左开 | 79 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 1.50 | 1.50 | 1 | 2.25 | 83 |
| C7 | 推拉窗-向左开 | 45 | 0.70 | 1.50 | 1.05 | 0.60 | 1.50 | 1 | 0.90 | 86 |
| C8 | 推拉窗-向左开 | 2 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 1.20 | 1.50 | 1 | 1.80 | 80 |
| C8A | 推拉窗-向左开 | 8 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 1.20 | 1.50 | 1 | 1.80 | 80 |
| C9 | 推拉窗-向左开 | 26 | 0.40 | 1.50 | 0.60 | 0.30 | 1.50 | 1 | 0.45 | 75 |
| 合计 | — | 476 | — | — | 1185.04 | — | — | 18 | 870.75 | 73 |

# 结论

建筑外窗可开启面积比例为73%，按照5.2.2中条款2的规定，得6分。

# 附录：门窗详图

说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | 2 | 门窗编号 | 3 |
| 门窗面积(㎡) | 3.15 | 门窗面积(㎡) | 3.15 |
| 开启面积(㎡) | 1.89 | 开启面积(㎡) | 1.89 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | C0715 | 门窗编号 | C10 |
| 门窗面积(㎡) | 1.05 | 门窗面积(㎡) | 2.70 |
| 开启面积(㎡) | 1.05 | 开启面积(㎡) | 1.80 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | C11 | 门窗编号 | C1115 |
| 门窗面积(㎡) | 1.80 | 门窗面积(㎡) | 1.65 |
| 开启面积(㎡) | 1.35 | 开启面积(㎡) | 1.35 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | C12 | 门窗编号 | C1215 |
| 门窗面积(㎡) | 1.91 | 门窗面积(㎡) | 1.80 |
| 开启面积(㎡) | 1.35 | 开启面积(㎡) | 1.35 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | C13 | 门窗编号 | C1315 |
| 门窗面积(㎡) | 2.59 | 门窗面积(㎡) | 1.91 |
| 开启面积(㎡) | 2.25 | 开启面积(㎡) | 1.35 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | C15 | 门窗编号 | C1515 |
| 门窗面积(㎡) | 1.91 | 门窗面积(㎡) | 2.25 |
| 开启面积(㎡) | 1.35 | 开启面积(㎡) | 1.35 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | C16 | 门窗编号 | C1715 |
| 门窗面积(㎡) | 2.70 | 门窗面积(㎡) | 2.59 |
| 开启面积(㎡) | 1.80 | 开启面积(㎡) | 1.80 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | C1815 | 门窗编号 | C20215 |
| 门窗面积(㎡) | 2.70 | 门窗面积(㎡) | 30.38 |
| 开启面积(㎡) | 1.80 | 开启面积(㎡) | 30.38 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | C2415 | 门窗编号 | C3015 |
| 门窗面积(㎡) | 3.60 | 门窗面积(㎡) | 4.50 |
| 开启面积(㎡) | 2.70 | 开启面积(㎡) | 3.60 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | C6 | 门窗编号 | C7 |
| 门窗面积(㎡) | 2.70 | 门窗面积(㎡) | 1.05 |
| 开启面积(㎡) | 2.25 | 开启面积(㎡) | 0.90 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | C8 | 门窗编号 | C8A |
| 门窗面积(㎡) | 2.25 | 门窗面积(㎡) | 2.25 |
| 开启面积(㎡) | 1.80 | 开启面积(㎡) | 1.80 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | C9 | 门窗编号 | FDM2 |
| 门窗面积(㎡) | 0.60 | 门窗面积(㎡) | 3.26 |
| 开启面积(㎡) | 0.45 | 开启面积(㎡) | 2.52 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | FHM | 门窗编号 | GC1 |
| 门窗面积(㎡) | 3.15 | 门窗面积(㎡) | 1.35 |
| 开启面积(㎡) | 2.52 | 开启面积(㎡) | 1.05 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | GC2 | 门窗编号 | M0921 |
| 门窗面积(㎡) | 0.60 | 门窗面积(㎡) | 1.89 |
| 开启面积(㎡) | 0.45 | 开启面积(㎡) | 1.47 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | M1 | 门窗编号 | M1521 |
| 门窗面积(㎡) | 2.10 | 门窗面积(㎡) | 3.15 |
| 开启面积(㎡) | 1.89 | 开启面积(㎡) | 2.52 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | M1821 | 门窗编号 | M3 |
| 门窗面积(㎡) | 3.78 | 门窗面积(㎡) | 1.47 |
| 开启面积(㎡) | 2.52 | 开启面积(㎡) | 1.47 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | M5 | 门窗编号 | MLC3 |
| 门窗面积(㎡) | 1.47 | 门窗面积(㎡) | 1.68 |
| 开启面积(㎡) | 1.47 | 开启面积(㎡) | 1.47 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | 丙 | 门窗编号 | 乙 |
| 门窗面积(㎡) | 1.47 | 门窗面积(㎡) | 3.15 |
| 开启面积(㎡) | 1.26 | 开启面积(㎡) | 2.52 |
|  |  |