|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 编号 | | 房间类型 | 采光 等级 | | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) | | 房间面积 (m2) | | 达标时数 (h/d) | | 结论 |
| 1 | 1003 | | 医生办公室(护士室) | IV | | 侧面 | 300 | | 37.48 | | 9.2 | | 满足 |
| 1004 | | 药房 | III | | 侧面 | 450 | | 125.80 | | 7.3 | | 满足 |
| 1005 | | 药房 | III | | 侧面 | 450 | | 190.92 | | 7.4 | | 满足 |
| 1006 | | 医生办公室(护士室) | IV | | 侧面 | 300 | | 80.84 | | 8.9 | | 满足 |
| 1029 | | 药房 | III | | 侧面 | 450 | | 315.02 | | 7.6 | | 满足 |
| 1034 | | 医生办公室(护士室) | IV | | 侧面 | 300 | | 141.44 | | 8.8 | | 满足 |
| 2 | 2003 | | 医生办公室(护士室) | IV | | 侧面 | 300 | | 37.48 | | 9.2 | | 满足 |
| 2004 | | 药房 | III | | 侧面 | 450 | | 125.80 | | 7.3 | | 满足 |
| 2005 | | 药房 | III | | 侧面 | 450 | | 190.92 | | 7.4 | | 满足 |
| 2006 | | 医生办公室(护士室) | IV | | 侧面 | 300 | | 80.84 | | 9.0 | | 满足 |
| 2029 | | 药房 | III | | 侧面 | 450 | | 315.02 | | 7.6 | | 满足 |
| 2034 | | 医生办公室(护士室) | IV | | 侧面 | 300 | | 141.44 | | 8.8 | | 满足 |
| 3 | 2003 | | 医生办公室(护士室) | IV | | 侧面 | 300 | | 37.48 | | 9.2 | | 满足 |
| 2004 | | 药房 | III | | 侧面 | 450 | | 125.80 | | 7.3 | | 满足 |
| 2005 | | 药房 | III | | 侧面 | 450 | | 190.92 | | 7.3 | | 满足 |
| 2006 | | 医生办公室(护士室) | IV | | 侧面 | 300 | | 80.84 | | 9.1 | | 满足 |
| 2029 | | 药房 | III | | 侧面 | 450 | | 315.02 | | 7.6 | | 满足 |
| 2034 | | 医生办公室(护士室) | IV | | 侧面 | 300 | | 141.44 | | 8.9 | | 满足 |
| 4 | 4001 | | 一般病房 | IV | | 侧面 | 300 | | 28.80 | | 8.7 | | 满足 |
| 4002 | | 一般病房 | IV | | 侧面 | 300 | | 27.32 | | 8.8 | | 满足 |
| 4003 | | 一般病房 | IV | | 侧面 | 300 | | 27.32 | | 8.8 | | 满足 |
| 4004 | | 一般病房 | IV | | 侧面 | 300 | | 27.32 | | 8.8 | | 满足 |
| 4005 | | 一般病房 | IV | | 侧面 | 300 | | 27.32 | | 8.8 | | 满足 |
| 4006 | | 一般病房 | IV | | 侧面 | 300 | | 27.32 | | 8.8 | | 满足 |
| 4007 | | 一般病房 | IV | | 侧面 | 300 | | 27.32 | | 8.8 | | 满足 |
| 4008 | | 一般病房 | IV | | 侧面 | 300 | | 27.32 | | 8.8 | | 满足 |
| 4009 | | 一般病房 | IV | | 侧面 | 300 | | 27.32 | | 8.8 | | 满足 |
| 4010 | | 一般病房 | IV | | 侧面 | 300 | | 27.32 | | 8.8 | | 满足 |
| 4011 | | 一般病房 | IV | | 侧面 | 300 | | 60.04 | | 8.8 | | 满足 |
| 4012 | | 一般病房 | IV | | 侧面 | 300 | | 27.32 | | 8.7 | | 满足 |
| 4013 | | 一般病房 | IV | | 侧面 | 300 | | 27.32 | | 8.8 | | 满足 |
| 4014 | | 一般病房 | IV | | 侧面 | 300 | | 27.32 | | 8.8 | | 满足 |
| 4015 | | 一般病房 | IV | | 侧面 | 300 | | 27.32 | | 8.8 | | 满足 |
| 4016 | | 一般病房 | IV | | 侧面 | 300 | | 27.32 | | 8.8 | | 满足 |
| 4017 | | 一般病房 | IV | | 侧面 | 300 | | 27.32 | | 8.8 | | 满足 |
| 4018 | | 一般病房 | IV | | 侧面 | 300 | | 27.32 | | 8.8 | | 满足 |
| 4019 | | 一般病房 | IV | | 侧面 | 300 | | 27.32 | | 8.8 | | 满足 |
| 4020 | | 一般病房 | IV | | 侧面 | 300 | | 27.32 | | 8.8 | | 满足 |
| 4021 | | 一般病房 | IV | | 侧面 | 300 | | 28.80 | | 8.7 | | 满足 |
| 4058 | | 活动室 | III | | 侧面 | 450 | | 75.80 | | 7.7 | | 满足 |
| 4059 | | 医生办公室(护士室) | IV | | 侧面 | 300 | | 79.40 | | 8.8 | | 满足 |
| 4077 | | 卧室 | IV | | 侧面 | 300 | | 13.36 | | 9.4 | | 满足 |
| 4078 | | 卧室 | IV | | 侧面 | 300 | | 14.20 | | 9.4 | | 满足 |
| 4079 | | 医生办公室(护士室) | IV | | 侧面 | 300 | | 29.48 | | 9.7 | | 满足 |
| 4080 | | 医生办公室(护士室) | IV | | 侧面 | 300 | | 14.36 | | 9.7 | | 满足 |
| 4081 | | 医生办公室(护士室) | IV | | 侧面 | 300 | | 14.36 | | 9.7 | | 满足 |
| 4082 | | 医生办公室(护士室) | IV | | 侧面 | 300 | | 10.56 | | 9.6 | | 满足 |
| 4083 | | 医生办公室(护士室) | IV | | 侧面 | 300 | | 17.48 | | 9.5 | | 满足 |
| 房间类型 | | 采光类型 | | | 设计照度(Lx) | | | 总面积(m2) | | 达标时数(h/d) | | 结论 | |
| 医生办公室(护士室) | | 侧面 | | | 300 | | | 944.93 | | 9.0 | | 满足 | |
| 药房 | | 侧面 | | | 450 | | | 1895.21 | | 7.4 | | 满足 | |
| 一般病房 | | 侧面 | | | 300 | | | 609.37 | | 8.8 | | 满足 | |
| 活动室 | | 侧面 | | | 450 | | | 75.80 | | 7.7 | | 满足 | |
| 卧室 | | 侧面 | | | 300 | | | 27.56 | | 9.4 | | 满足 | |
| 多区域面积加权平均 | | | | | | | | | | **8.1** | | **3分** | |