**住区热环境设计报告书**

（规定性设计）

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 工程地点 | 南通 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2022年12月25日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 住区热环境TERA2022 |
| 软件版本 | 20210808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19825212955 |

 **目 录**

[1 住区概况 3](#_Toc122878932)

[2 设计依据 4](#_Toc122878933)

[3 计算规定 4](#_Toc122878934)

[3.1 强制条文 4](#_Toc122878935)

[3.2 规定性设计 5](#_Toc122878936)

[4 计算参数 5](#_Toc122878937)

[4.1 典型气象日气象参数 5](#_Toc122878938)

[4.2 渗透面夏季逐时蒸发量 6](#_Toc122878939)

[5 住区指标概览 7](#_Toc122878940)

[6 强制性设计指标 8](#_Toc122878941)

[6.1 平均迎风面积比 8](#_Toc122878942)

[6.2 活动场地遮阳覆盖率 8](#_Toc122878943)

[7 规定性设计指标 8](#_Toc122878944)

[7.1 底层通风架空率 8](#_Toc122878945)

[7.2 绿化遮阳体叶面积指数 8](#_Toc122878946)

[7.3 渗透蒸发指标 9](#_Toc122878947)

[7.4 屋面绿化率 9](#_Toc122878948)

[8 结论 9](#_Toc122878949)

# 住区概况

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 工程地点 | 南通 |
| 地理位置 | 北纬：32.02° | 东经：120.85° |
| 建筑气候区 | IIIA |
| 主导风向 | 东南 |



图1.1 场地鸟瞰图



图1.2 场地平面图

# 设计依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
2. 《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013

# 计算规定

《城市居住区热环境设计标准》的指标体系包括必须满足的强制性条文，在此基础上采用规定性设计或评价性设计。

## 强制条文

（1）4.1.1 居住区的夏季平均迎风面积比应符合表4．1．1的规定。

**表4．1．1 居住区的夏季平均迎风面积比（ζs）限值**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑气候区 | I、II、VI、VII | III、V | IV |
| 平均迎风面积比 | ≤0.85 | ≤0.80 | ≤0.70 |

（2）4.2.1居住区夏季户外活动场地应有遮阳，遮阳覆盖率不应小于表4．2．1的规定。

**表4．2．1 居住区活动场地的遮阳覆盖率限值(％)**

|  |  |
| --- | --- |
| 场地 | 建筑气候区 |
| I、II、VI、VII | III、IV、V |
| 广场 | 10 | 25 |
| 游憩场 | 15 | 30 |
| 停车场 | 15 | 30 |
| 人行道 | 25 | 50 |

## 规定性设计

（1）4.1.4：在Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ建筑气候区，当夏季主导风向上的建筑物迎风面宽度超过80m时，该建筑底层的通风架空率不应小于10％。

（2）4.2.3：绿化遮阳体的叶面积指数不应小于3.0。

（3）4.3.1：居住区户外活动场地和人行道路地面应有雨水渗透与蒸发能力，渗透与蒸发指标不应低于表4.3.1的规定。

**表4．3．1 居住区地面渗透蒸发指标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地面 | I、II、VI、VII气候区 | III、IV、V气候区 |
| 渗透面积比率β（%） | 地面透水系数k（mm/s） | 蒸发量m（kg/㎡·d） | 渗透面积比率β（%） | 地面透水系数k（mm/s） | 蒸发量m（kg/㎡·d） |
| 广场 | 40 | 3 | 1.6 | 50 | 3 | 1.3 |
| 游憩场 | 50 | 60 |
| 停车场 | 60 | 70 |
| 人行道 | 50 | 60 |

（4）居住区内建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50％。

当以上4条有任意一条不能满足时候，需要进行评价性设计。

# 计算参数

## 典型气象日气象参数

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻 | 干球温度(℃) | 相对湿度(%) | 水平总辐射照度(W/㎡) | 水平散射辐射照度(W/㎡) | 风速(m/s) | 主导风向 |
| 0 | 25.3 | 85 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 东南 |
| 1 | 25.3 | 85 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |
| 2 | 25.3 | 85 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |
| 3 | 25.3 | 85 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |
| 4 | 25.3 | 85 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |
| 5 | 25.5 | 84 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |
| 6 | 25.8 | 83 | 88.89 | 47.22 | 2.0 |
| 7 | 26.4 | 81 | 213.89 | 100.00 | 2.0 |
| 8 | 27.2 | 78 | 347.22 | 147.22 | 2.7 |
| 9 | 28.1 | 75 | 477.78 | 188.89 | 3.3 |
| 10 | 29.1 | 72 | 580.56 | 216.67 | 4.0 |
| 11 | 30.0 | 69 | 644.44 | 236.11 | 4.7 |
| 12 | 30.6 | 67 | 658.33 | 241.67 | 5.3 |
| 13 | 30.9 | 66 | 619.44 | 233.33 | 6.0 |
| 14 | 30.7 | 67 | 530.56 | 208.33 | 5.2 |
| 15 | 30.2 | 69 | 411.11 | 172.22 | 4.3 |
| 16 | 29.4 | 72 | 277.78 | 127.78 | 3.5 |
| 17 | 28.5 | 76 | 147.22 | 75.00 | 2.7 |
| 18 | 27.6 | 80 | 33.33 | 19.44 | 1.8 |
| 19 | 26.7 | 84 | 0.00 | 0.00 | 1.0 |
| 20 | 26.0 | 87 | 0.00 | 0.00 | 1.3 |
| 21 | 25.5 | 90 | 0.00 | 0.00 | 1.7 |
| 22 | 25.1 | 92 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |
| 23 | 24.7 | 94 | 0.00 | 0.00 | 2.3 |
| 日平均 | 27.3 | 80 | 209.61 | 83.91 | 2.8 |

## 渗透面夏季逐时蒸发量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻 | 水面(kg/(㎡.h)) | 绿地(kg/(㎡.h)) | 渗透型硬地(kg/(㎡.h)) | 绿化屋面(kg/(㎡.h)) |
| 0 | 0.09 | 0.24 | 0.07 | 0.19 |
| 1 | 0.10 | 0.19 | 0.06 | 0.15 |
| 2 | 0.08 | 0.15 | 0.06 | 0.12 |
| 3 | 0.08 | 0.14 | 0.05 | 0.11 |
| 4 | 0.09 | 0.13 | 0.05 | 0.11 |
| 5 | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.13 |
| 6 | 0.18 | 0.22 | 0.08 | 0.18 |
| 7 | 0.34 | 0.33 | 0.09 | 0.26 |
| 8 | 0.52 | 0.43 | 0.10 | 0.34 |
| 9 | 0.75 | 0.53 | 0.10 | 0.42 |
| 10 | 0.89 | 0.55 | 0.10 | 0.44 |
| 11 | 1.05 | 0.54 | 0.10 | 0.43 |
| 12 | 1.11 | 0.50 | 0.09 | 0.40 |
| 13 | 1.03 | 0.43 | 0.09 | 0.35 |
| 14 | 0.92 | 0.34 | 0.06 | 0.27 |
| 15 | 0.78 | 0.29 | 0.04 | 0.23 |
| 16 | 0.60 | 0.22 | 0.04 | 0.17 |
| 17 | 0.39 | 0.16 | 0.02 | 0.13 |
| 18 | 0.28 | 0.12 | 0.02 | 0.09 |
| 19 | 0.20 | 0.10 | 0.01 | 0.08 |
| 20 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | 0.06 |
| 21 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
| 22 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0.05 |
| 23 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| 日累计(kg/(㎡.d)) | 10.06 | 6.03 | 1.30 | 4.80 |

# 住区指标概览

|  |  |
| --- | --- |
| 指标 | 值 |
| 地块面积(㎡) | 42824.09 |
| 建筑密度 | 0.24 |
| 室外面积(㎡) | 32372.62 |
| 广场面积(㎡) | 206.81 |
| 道路面积(㎡) | 0.00 |
| 绿地面积(㎡) | 3680.00 |
| 水面面积(㎡) | 103.51 |
| 绿化屋面面积(㎡) | 10353.96 |
| 乔木爬藤面积(㎡) | 2585.84 |
| 亭廊面积(㎡) | 22.78 |
| 渗透型硬地面积(㎡) | 0.00 |
| 地表平均太阳辐射吸收系数 | 0.80 |
| 地面粗糙系数 | 0.22 |
| 平均迎风面积比 | 0.00 |
| CTTC居住区热时间常数(h) | 9.25 |
| 绿化遮阳覆盖率(%) | 8 |
| 构筑物遮阳覆盖率(%) | 0 |
| 平均天空角系数 | 0.79 |
| 通风架空率(%) | 0 |

# 强制性设计指标

## 平均迎风面积比

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 | 迎风面积(㎡) | 最大可能迎风面积(㎡) | 最大可能迎风方向(°) | 迎风面积比 |
| 平均迎风面积比 | **0** |
| 依据 | **《城市居住区热环境设计标准》4.1.1条** |
| 标准要求 | **平均迎风面积比≤0.80** |
| 结论 | **满足** |

## 活动场地遮阳覆盖率

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地 | 遮阳面积(㎡) | 场地面积(㎡) | 遮阳覆盖率(%) | 覆盖率限值(%) |
| 广场 | 77.4 | 214.7 | 36 | 25 |
| 依据 | **《城市居住区热环境设计标准》4.2.1条** |
| 标准要求 | **各类活动场地遮阳覆盖率不得低于标准要求限值** |
| 结论 | **满足** |

# 规定性设计指标

## 底层通风架空率

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 | 底层架空面积(㎡) | 基底面积(㎡) | 迎风面宽度(m) | 底层通风架空率(%) |
|  | 0.0 | 10451.5 | 0.0 | 0 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.1.4条 |
| 标准要求 | III、IV、V气候区，夏季主导风向迎风面积宽度超过80m时，底层通风架空率不应小于10% |
| 结论 | 满足 |

## 绿化遮阳体叶面积指数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 遮阳体类型 | 叶面积指数 | 面积(㎡) |
| 乔木 | LAI >= 3 | 813 |
| LAI < 3 | 1378 |
| 爬藤棚架 | LAI >= 3 | 106 |
| LAI < 3 | 289 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.2.3条 |
| 标准要求 | 绿化遮阳体叶面积指数不应小于3.0 |
| 结论 | 满足 |

## 渗透蒸发指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 地面透水系数k(mm/s) | 蒸发量m(kg/(㎡·d)) |
| 广场 | 215 | 1.000 | 3.00 | 1.32 |
| 合计 | 215 | 1.0 | 3.00 | 1.32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地面 | 渗透面积比率(%) | 限值(%) |
| 广场 | 100 | 50 |
| 渗透与蒸发指标 |
| 指标 | 值 | 限值 |
| 地面透水系数k(mm/s) | 3.00 | 3 |
| 蒸发量m(kg/(㎡·d)) | 1.32 | 1.3 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.3.1条 |
| 标准要求 | 渗透面积比率、透水系数及蒸发量不应低于标准规定限值 |
| 结论 | 满足 |

## 屋面绿化率

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 | 屋面轮廓面积(㎡) | 屋顶绿化面积(㎡) | 可绿化屋面面积(㎡) | 屋面绿化率(%) |
|  | 10451.5 | 10354.0 | 10451.5 | 99 |
| 合计 | 10451.5 | 10354.0 | 10451.5 | 99 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.4.2条 |
| 标准要求 | 建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50% |
| 结论 | 满足 |

# 结论

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 检查项 | 结论 | 备注 |
| **强制性条文** | **平均迎风面积比** | **满足** | **强制条文，必须满足** |
| **活动场地遮阳覆盖率** | **满足** |
| 规定性设计 | 底层通风架空率 | 满足 | 不满足任意一条时，进行评价性设计 |
| 绿化遮阳体叶面积指数 | 满足 |
| 渗透蒸发指标 | 满足 |
| 屋面绿化率 | 满足 |
| 结论 | **满足** |