**高强混凝土、高强钢筋、高耐久性混凝土的比例计算书**

|  |
| --- |
| 钢混主体结构HRB400级（或以上）钢筋作为主筋的用量：  175        （吨）；主筋用量：  150  （吨）；HRB400级（或以上）钢筋作为主筋的比例： 85.7 （%）；是否超过70%：[x] 是、□否 |
| 混凝土承重结构中采用强度等级在C50（或以上）混凝土用量：  360  （方）；承重结构中混凝土用量： 270  （方）；强度等级在C50（或以上）混凝土占承重结构中混凝土总量的比例：   75  （%）；是否超过70%：[x] 是、[ ] 否 |
| 高耐久性的高性能混凝土用量：  200 （方）；混凝土总量  360 （方）；高耐久性的高性能混凝土占混凝土总量的比例：  55.6 （%）；是否超过50%：[x] 是、[ ] 否 |

XXXXXX投资有限责任公司（公章）

2023年 1月 15日