|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| 1 | 1002 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 10.32 | 2.26 | 4.56 | 满足 |
| 1003 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 9.79 | 1.87 | 5.23 | 满足 |
| 1004 | 普通教室 | III | 侧面 | 11.41 | 2.73 | 4.18 | 满足 |
| 1005 | 普通教室 | III | 侧面 | 12.93 | 2.11 | 6.14 | 不满足 |
| 1006 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.55 | 3.77 | 3.87 | 满足 |
| 1007 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.05 | 2.86 | 4.57 | 满足 |
| 1008 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.12 | 2.92 | 4.49 | 满足 |
| 1009 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.49 | 1.59 | 8.46 | 不满足 |
| 1011 | 普通教室 | III | 侧面 | 10.72 | 1.91 | 5.61 | 满足 |
| 2 | 2002 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 11.53 | 2.52 | 4.57 | 满足 |
| 2003 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 10.64 | 2.14 | 4.97 | 满足 |
| 2004 | 普通教室 | III | 侧面 | 11.89 | 2.96 | 4.02 | 满足 |
| 2005 | 普通教室 | III | 侧面 | 12.98 | 2.27 | 5.71 | 满足 |
| 2006 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.56 | 4.05 | 3.59 | 满足 |
| 2007 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.18 | 3.11 | 4.24 | 满足 |
| 2008 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.76 | 3.17 | 4.34 | 满足 |
| 2009 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.64 | 1.76 | 7.75 | 不满足 |
| 2010 | 普通教室 | III | 侧面 | 12.81 | 2.67 | 4.79 | 满足 |
| 2011 | 普通教室 | III | 侧面 | 10.94 | 2.03 | 5.38 | 满足 |
| 3 | 3002 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 6.87 | 2.63 | 2.61 | 满足 |
| 3003 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 6.92 | 2.43 | 2.85 | 满足 |
| 3004 | 普通教室 | III | 侧面 | 11.69 | 2.98 | 3.92 | 满足 |
| 3005 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.15 | 2.36 | 5.58 | 满足 |
| 3006 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.59 | 4.19 | 3.72 | 满足 |
| 3007 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.92 | 3.19 | 4.36 | 满足 |
| 3008 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.22 | 3.22 | 4.10 | 满足 |
| 3009 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.68 | 1.83 | 7.49 | 不满足 |
| 3010 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.29 | 2.91 | 4.57 | 满足 |
| 3011 | 普通教室 | III | 侧面 | 10.79 | 2.08 | 5.19 | 满足 |
| 4 | 4002 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 3.10 | 1.30 | 2.39 | 满足 |
| 4003 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 3.61 | 1.46 | 2.47 | 满足 |
| 4004 | 普通教室 | III | 侧面 | 11.88 | 2.99 | 3.97 | 满足 |
| 4005 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.57 | 2.42 | 5.61 | 满足 |
| 4006 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.30 | 4.19 | 3.66 | 满足 |
| 4007 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.47 | 3.28 | 4.11 | 满足 |
| 4008 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.66 | 3.31 | 4.12 | 满足 |
| 4009 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.71 | 1.88 | 7.28 | 不满足 |
| 4010 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.36 | 2.81 | 4.76 | 满足 |
| 5 | 5002 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 0.76 | 0.34 | 2.25 | 满足 |
| 5003 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 0.77 | 0.32 | 2.40 | 满足 |
| 5004 | 普通教室 | III | 侧面 | 11.86 | 2.99 | 3.97 | 满足 |
| 5005 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.70 | 2.52 | 5.43 | 满足 |
| 5006 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.94 | 4.13 | 3.62 | 满足 |
| 5007 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.63 | 3.24 | 4.20 | 满足 |
| 5008 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.58 | 3.37 | 4.03 | 满足 |
| 5009 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.52 | 1.91 | 7.08 | 不满足 |
| 5010 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.07 | 3.00 | 4.69 | 满足 |