规定性指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层\房间\门窗编号 | 面积(m^2) | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积 -------- 房间面积 | 开启面积 -------- 房间面积 | 外窗开启比 | 门窗开启比 | 幕墙开启比 |
| ○1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○1001 | 386.79 |  |  | 0.21 | 0.11 | 0.30 | 0.57 | 0.30 |
| ︱├ 未编号 | 9.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 5.89 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1221 | 2.52 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 3.00 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 2.30 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1221 | 2.52 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 3.00 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 2.30 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1221 | 2.52 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 3.00 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 5.89 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 6.14 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1221 | 2.52 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 3.00 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 2.30 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1221 | 2.52 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 3.00 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 2.30 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1221 | 2.52 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 3.00 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 6.06 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1221 | 2.52 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1002 | 158.25 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1003 | 157.70 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1004 | 106.66 |  |  | 0.18 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1005 | 99.90 |  |  | 0.14 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 9.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1006 | 95.76 |  |  | 0.24 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1007 | 92.18 |  |  | 0.20 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1008 | 92.09 |  |  | 0.20 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1009 | 80.96 |  |  | 0.12 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1011 | 22.88 |  |  | 0.14 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1012 | 22.29 |  |  | 0.15 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1013 | 21.50 |  |  | 0.15 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1014 | 20.64 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1015 | 19.35 |  |  | 0.17 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1016 | 17.98 |  |  | 0.18 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1017 | 17.56 |  |  | 0.18 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1018 | 8.92 |  |  | 0.36 | 0.11 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○1019 | 7.57 |  |  | 0.62 | 0.19 | 0.30 | 0.30 | － |
| └ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○2001 | 341.18 |  |  | 0.21 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| ︱├ 未编号 | 9.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 33.36 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2002 | 158.25 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2003 | 157.70 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2004 | 106.66 |  |  | 0.18 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2005 | 99.90 |  |  | 0.14 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 9.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2006 | 95.76 |  |  | 0.24 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2007 | 92.18 |  |  | 0.20 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2008 | 92.09 |  |  | 0.20 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2009 | 80.96 |  |  | 0.12 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2010 | 34.06 |  |  | 0.07 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 2.43 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2012 | 22.88 |  |  | 0.14 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2013 | 22.29 |  |  | 0.15 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2014 | 21.50 |  |  | 0.15 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2015 | 20.64 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2016 | 19.35 |  |  | 0.17 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2017 | 17.98 |  |  | 0.18 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2018 | 17.56 |  |  | 0.18 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2020 | 8.92 |  |  | 0.36 | 0.11 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○2021 | 7.57 |  |  | 0.62 | 0.19 | 0.30 | 0.30 | － |
| └ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○3001 | 178.53 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3002 | 158.25 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3003 | 157.70 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3004 | 149.94 |  |  | 0.02 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3005 | 106.66 |  |  | 0.18 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3006 | 99.90 |  |  | 0.14 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 9.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3007 | 95.76 |  |  | 0.24 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3008 | 92.18 |  |  | 0.20 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3009 | 92.09 |  |  | 0.20 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3010 | 80.96 |  |  | 0.12 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3011 | 54.90 |  |  | 0.23 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 9.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3012 | 34.06 |  |  | 0.07 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 2.43 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3013 | 22.88 |  |  | 0.14 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3014 | 22.29 |  |  | 0.15 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3015 | 21.50 |  |  | 0.15 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3016 | 20.64 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3017 | 19.35 |  |  | 0.17 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3018 | 17.98 |  |  | 0.18 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3019 | 17.54 |  |  | 1.90 | 0.57 | － | － | 0.30 |
| ︱└ 未编号 | 33.36 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○3020 | 17.56 |  |  | 0.18 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3021 | 8.92 |  |  | 0.36 | 0.11 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○3022 | 7.57 |  |  | 0.62 | 0.19 | 0.30 | 0.30 | － |
| └ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○4001 | 178.53 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4002 | 158.25 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4003 | 157.70 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4004 | 149.94 |  |  | 0.02 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4005 | 106.66 |  |  | 0.18 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4006 | 99.90 |  |  | 0.14 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 9.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4007 | 95.76 |  |  | 0.24 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4008 | 92.18 |  |  | 0.20 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4009 | 92.09 |  |  | 0.20 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4010 | 80.96 |  |  | 0.12 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4011 | 54.90 |  |  | 0.23 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 9.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4012 | 34.06 |  |  | 0.07 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 2.43 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4013 | 22.88 |  |  | 0.14 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4014 | 22.29 |  |  | 0.15 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4015 | 21.50 |  |  | 0.15 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4016 | 20.64 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4017 | 19.35 |  |  | 0.17 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4018 | 17.98 |  |  | 0.18 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4019 | 17.96 |  |  | 1.86 | 0.56 | － | － | 0.30 |
| ︱└ 未编号 | 33.36 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○4020 | 17.56 |  |  | 0.18 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4021 | 8.92 |  |  | 0.36 | 0.11 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○4022 | 7.57 |  |  | 0.62 | 0.19 | 0.30 | 0.30 | － |
| └ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○5001 | 178.53 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5002 | 158.25 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5003 | 157.70 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 9.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5004 | 149.94 |  |  | 0.02 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5005 | 106.66 |  |  | 0.18 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5006 | 99.90 |  |  | 0.14 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 9.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5007 | 95.76 |  |  | 0.24 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5008 | 92.18 |  |  | 0.20 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5009 | 92.09 |  |  | 0.20 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5010 | 80.96 |  |  | 0.12 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5011 | 54.90 |  |  | 0.23 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 9.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5012 | 34.06 |  |  | 0.07 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 2.43 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5013 | 22.88 |  |  | 0.14 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5014 | 22.29 |  |  | 0.15 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5015 | 21.50 |  |  | 0.15 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5016 | 20.64 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5017 | 19.35 |  |  | 0.17 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5018 | 17.98 |  |  | 0.18 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5019 | 17.96 |  |  | 1.86 | 0.56 | － | － | 0.30 |
| ︱└ 未编号 | 33.36 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○5020 | 17.56 |  |  | 0.18 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5021 | 8.92 |  |  | 0.36 | 0.11 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○5022 | 7.57 |  |  | 0.62 | 0.19 | 0.30 | 0.30 | － |
| └ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○6001 | 815.43 |  |  | 0.15 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 9.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 9.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 4.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○6002 | 22.29 |  |  | 0.15 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○6003 | 21.50 |  |  | 0.15 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○6004 | 20.64 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○6005 | 17.98 |  |  | 0.18 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ 未编号 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○6006 | 17.96 |  |  | 1.86 | 0.56 | － | － | 0.30 |
| └ 未编号 | 33.36 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |