室内热舒适

根据PMV-PPD 速算可知建筑的热舒适等级为Ⅰ级，符合要求。

