开间窗墙比

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向/房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 窗墙比限值 |
| ○南 |  |  |  |  |
| ├ 2005 | 21.30 | 115.20 | 0.18 |  |
| ├ 2004 | 21.30 | 86.40 | 0.25 |  |
| ├ 3003 | 17.16 | 64.42 | 0.27 |  |
| ├ 3001 | 33.03 | 105.84 | 0.31 |  |
| ├ 1001 | 52.49 | 156.78 | 0.33 |  |
| ├ 2007 | 27.38 | 28.87 | 0.95 |  |
| ├ 1002 | 30.03 | 31.20 | 0.96 |  |
| ├ 1013 | 21.23 | 21.84 | 0.97 |  |
| ├ 2002 | 27.72 | 28.80 | 0.96 |  |
| └ 3002 | 39.12 | 40.72 | 0.96 |  |
| ○东 |  |  |  |  |
| ├ 2001 | 47.79 | 86.40 | 0.55 |  |
| ├ 1006 | 9.00 | 15.60 | 0.58 |  |
| ├ 1007 | 9.00 | 15.60 | 0.58 |  |
| ├ 1008 | 9.00 | 15.60 | 0.58 |  |
| ├ 1009 | 9.00 | 15.60 | 0.58 |  |
| ├ 1010 | 9.00 | 15.60 | 0.58 |  |
| ├ 1012 | 9.00 | 15.60 | 0.58 |  |
| └ 2003 | 23.10 | 27.54 | 0.84 |  |
| ○西 |  |  |  |  |
| └ 2009 | 5.94 | 14.74 | 0.40 |  |
| ○北 |  |  |  |  |
| ├ 3008 | 1.26 | 21.33 | 0.06 |  |
| ├ 1005 | 1.26 | 15.60 | 0.08 |  |
| ├ 1011 | 1.26 | 15.60 | 0.08 |  |
| ├ 2010 | 1.26 | 14.40 | 0.09 |  |
| ├ 2011 | 1.26 | 14.40 | 0.09 |  |
| ├ 3007 | 1.26 | 13.62 | 0.09 |  |
| ├ 1003 | 12.60 | 62.40 | 0.20 |  |
| ├ 1004 | 6.30 | 21.84 | 0.29 |  |
| ├ 3006 | 10.80 | 38.55 | 0.28 |  |
| ├ 3004 | 12.60 | 39.86 | 0.32 |  |
| ├ 3005 | 12.60 | 40.32 | 0.31 |  |
| ├ 2008 | 10.80 | 28.80 | 0.38 |  |
| └ 2006 | 25.20 | 57.60 | 0.44 |  |