XXX项目

**预制构件用量比例计算书**

北京绿建软件股份有限公司

2021 年 3 月

目 录

[1.项目概况 1](#_Toc5429)

[2. 评价方法 1](#_Toc2636)

[3.计算过程 1](#_Toc18318)

[4.结论 2](#_Toc20388)

# 

# **1.项目概况**

图1.1 项目效果图

# **评价方法**

《绿色建筑评价标准》GB 50378-2019条文9.2.5“**采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件，评分总分值为10分。主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%，得5分；达到50%，得10分**”。

**3.计算过程**

预制构件包括各种结构构件和非结构构件,如预制梁、预制柱、预制墙板、预制阳台板、预制楼梯、雨棚、栏杆等.在保证安全的前提下,使用工厂化方式生产的预制构件,既能减少材料浪费,又能减少施工对环境的影响,同时可为将来建筑拆除后构件的替换和再利用创造条件。

预制构件用量比例是指建筑室外地坪以上的主体结构和围护结构中,预制构件部分的混凝土用量占对应部分混凝土总用量的体积比。

表3.1 预制构件用量比例计算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼栋** | **项目名称** | **单位** | **重量** | **密度** | **单位** | **重量** |
| 图书馆 | 预制叠合楼板 | m3 | 4120 | 2500kg/m3 | t | 9300 |
| 预制空调板 | m3 | 1560 | 2500kg/m3 | t | 3900 |
| 预制楼梯板 | m3 | 3520 | 2500kg/m3 | t | 8800 |
| 预制混凝土 | m3 | 2610 | 2500kg/m3 | t | 6525 |
| 预制内墙板 | m3 | 1900 | 2500kg/m3 | t | 4750 |
| 预制保温外墙板 | m3 | 2542 | 2500kg/m3 | t | 5860 |
| 合计t | | | | | **49540.65** | |
| 混凝土总重量t | | | | | **86042.26** | |
| 比例% | | | | | **57.58%** | |

# **4.结论**

经计算，本项目居建采用的预制构件用量为 49540 t，该部分混凝土总用量为 86042 t，预制构件用量比例为 57.58 %，达到 57.58 %，满足《绿色建筑评价标准》（GB 50378-2019）第 9.2.5 条得 10 分的要求。