说明

注1:外窗选用塑钢型材采用5+12A+5LOW一E双层中空玻璃

外窗传热系数K<2.2W/(m.K

外窗的气密性不应低于4级

注 2:未标明开启方向者均为固定窗

注3:面积大于1.5n 的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于0.5m 的落地窗公共出入口。门厅及有框架的玻璃门等均采用钢化玻璃门窗玻璃选用应按<建筑玻璃应用技术规程>JGJ113-2003执行