卫生环境专业设计说明

作为一医院建筑，洁污分区，洁污分流必不可少。

洁污分流布局是指半清洁物品应按规定的路线送至使用地点，污物应沿专用污物通道运出，洁污动线不可交叉。洁污分流布局应遵守如下规则：

1）半清洁区内使用的物资应经半清洁通道进出，如接诊医技区、住院工作区内的半清洁区使用的物资。

2）半污染区、污染区内使用的物资应在半清洁区存储点领取，经专用通道，再经卫生通过间或缓冲间到达使用位置，如药品、食品、一次性使用物品、血液、病历等。

3）半污染区、污染区的物流不得经由半清洁区专用通道流动。

1. 污染物、垃圾应经由专用半污染、污染通道送出医疗区。

动线设置

1）医疗区物流动线。

药品：库房→领发药→缓冲间（卫生通过间）→病房工作区专用通道→配药室（库房）。

送餐：厨房→半清洁通道（病房区、接诊医技区）→缓冲间（卫生通过间）→专用工作通道→传递窗（病房）或用餐间（工作人员）。

其他物资：库房→半清洁通道→缓冲间（卫生通过间）→专用通道→存放间。

2）医疗区污染物流线。

医疗垃圾：病房→病区污染走廊→污物暂存处理室→医疗区污物通道→医疗垃圾站。

一次性防护服：脱衣室→污衣处理→医疗区污物通道→医疗垃圾站。

工作人员内衣：脱衣室→污衣处理→医疗区污物通道→洗衣房。

3）生活垃圾流线。

半清洁区：垃圾收集→半清洁区通道→院区生活垃圾站。

污染、污染区（病房医护工作区、医技科室工作区）：医技科室垃圾收集→工作区通道→污物处理室→医疗区专用污物通道→院区生活垃圾站；病房医护工作区垃圾收集→工作区通道→缓冲间（卫生通过间）→病区污染通道→污物处理室→医疗区专用污物通道→院区生活垃圾站。