结露检查

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热桥部位 | 热桥类型 | 热惰性指标 | 室外计算温度(℃) | 内表面最低温度(℃) | 结论 |
| 外墙－屋顶 | OW-R5 | 1.41 | 0.00 | 13.48 | 不结露 |
| 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 2.43 | 1.20 | 13.54 | 不结露 |
| 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 2.43 | 1.20 | 13.53 | 不结露 |
| 外墙－凸墙角 | OW-C1 | 2.43 | 1.20 | 14.86 | 不结露 |
| 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 2.43 | 1.20 | 14.86 | 不结露 |
| 外墙－楼板 | OW-F1 | 2.43 | 1.20 | 16.23 | 不结露 |
| 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 1.41 | 0.00 | 13.66 | 不结露 |
| 外墙－内隔墙 | OW-P1 | 2.43 | 1.20 | 16.23 | 不结露 |