**围护结构做法**

**1. 屋顶构造：**屋顶构造一：（由上到下）

无机保温干粉砂浆20mm＋XPS版100mm＋聚苯颗粒保温砂浆30mm＋钢筋混凝土80mm＋水泥砂浆10mm

**2. 外墙构造：**外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆10mm＋重砂浆砌筑26、33及36孔粘土空心砌体175mm＋沥青、乳化沥青膨胀珍珠岩(ρ=300)40mm＋水泥砂浆10mm

**3. 挑空楼板构造：**挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆20mm＋钢筋混凝土120mm＋水泥砂浆20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）20mm＋水泥砂浆20mm

**4. 外窗构造：**6mm无色玻璃+0.05mm（S70215）智能光控节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（无窗框）：

传热系数1.600W/m^2.K，太阳得热系数0.287