1.在人行流线的起点终点，转折点，分叉点，交汇点等容易引起行人对人行路线疑惑的位置，应该设置导向标识点位

2.在连续通道范围内，导向标识点位的间距应考虑其所处环境，标识大小和字体，人流密集程度等因素综合确定，并不应超过50m

3.公共建筑应设置楼梯电梯或自动扶梯所在位置的标识

4.在不同功能区域，或进出上下不同楼层及地下空间的过渡区域应设置导向标识点位