|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 户型 | | 房间 编号 | 房间类型 | | 采光 等级 | | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | | 内区面积 (m2) | | 达标面积 (m2) | | 达标率 (%) |
| 1 | 1-A | | 1002 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 67.73 | | 0.00 | | 0 |
| 1008 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 8.10 | | 0.00 | | 0 |
| 1010 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 2.10 | | 0.00 | | 0 |
| 1-B | | 1001 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 0.72 | | 0.72 | | 100 |
| 1004 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 0.72 | | 0.00 | | 0 |
| 2 | 1-D | | 2013 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 282.50 | | 54.87 | | 19 |
| 2015 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 21.50 | | 0.00 | | 0 |
| 2016 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 59.26 | | 0.00 | | 0 |
| 2017 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 59.16 | | 0.00 | | 0 |
| 2018 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 59.46 | | 0.00 | | 0 |
| 2019 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 51.03 | | 51.03 | | 100 |
| 2021 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 8.44 | | 0.00 | | 0 |
| 2024 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 2.20 | | 0.00 | | 0 |
| 2027 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 1.75 | | 0.00 | | 0 |
| 2028 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 3.40 | | 0.00 | | 0 |
| 2029 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 1.50 | | 0.00 | | 0 |
| 2030 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 22.12 | | 13.27 | | 60 |
| 2031 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 59.26 | | 59.26 | | 100 |
| 2032 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 48.56 | | 48.56 | | 100 |
| 2033 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 14.11 | | 0.00 | | 0 |
| 2034 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 14.54 | | 0.00 | | 0 |
| 2035 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 8.10 | | 0.00 | | 0 |
| 2036 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 77.11 | | 0.00 | | 0 |
| 2037 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 59.15 | | 42.09 | | 71 |
| 2039 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 3.78 | | 0.00 | | 0 |
| 2040 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 2.40 | | 0.00 | | 0 |
| 2043 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 44.19 | | 44.19 | | 100 |
| 2044 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 42.04 | | 42.04 | | 100 |
| 2045 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 4.34 | | 0.00 | | 0 |
| 2046 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 3.36 | | 0.00 | | 0 |
| 2047 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 1.12 | | 0.00 | | 0 |
| 3 | 1-E | | 3051 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 282.50 | | 54.87 | | 19 |
| 3053 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 21.50 | | 0.00 | | 0 |
| 3054 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 59.26 | | 0.00 | | 0 |
| 3055 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 59.16 | | 0.00 | | 0 |
| 3056 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 59.46 | | 0.00 | | 0 |
| 3057 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 51.03 | | 51.03 | | 100 |
| 3059 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 8.44 | | 0.00 | | 0 |
| 3062 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 2.20 | | 0.00 | | 0 |
| 3065 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 1.75 | | 0.00 | | 0 |
| 3066 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 3.40 | | 0.00 | | 0 |
| 3067 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 1.50 | | 0.00 | | 0 |
| 3068 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 22.12 | | 6.51 | | 29 |
| 3069 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 59.26 | | 59.26 | | 100 |
| 3070 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 48.56 | | 48.56 | | 100 |
| 3071 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 14.11 | | 0.00 | | 0 |
| 3072 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 14.54 | | 0.00 | | 0 |
| 3073 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 8.10 | | 0.00 | | 0 |
| 3074 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 77.11 | | 0.00 | | 0 |
| 3075 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 59.15 | | 46.64 | | 79 |
| 3077 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 3.78 | | 0.00 | | 0 |
| 3078 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 2.40 | | 0.00 | | 0 |
| 3081 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 44.19 | | 44.19 | | 100 |
| 3082 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 42.04 | | 42.04 | | 100 |
| 3083 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 4.34 | | 0.00 | | 0 |
| 3084 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 3.36 | | 0.00 | | 0 |
| 3085 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 1.12 | | 0.00 | | 0 |
| 4~5 | 1-F | | 4090 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 21.49 | | 0.00 | | 0 |
| 4091 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 59.26 | | 0.00 | | 0 |
| 4092 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 59.38 | | 0.00 | | 0 |
| 4093 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 0.72 | | 0.00 | | 0 |
| 4094 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 59.36 | | 0.00 | | 0 |
| 4095 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 22.88 | | 14.49 | | 63 |
| 4097 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 8.46 | | 0.00 | | 0 |
| 4099 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 2.25 | | 0.00 | | 0 |
| 4100 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 272.88 | | 13.10 | | 5 |
| 4102 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 1.75 | | 0.00 | | 0 |
| 4103 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 3.40 | | 0.00 | | 0 |
| 4104 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 1.52 | | 0.00 | | 0 |
| 4105 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 22.16 | | 14.77 | | 67 |
| 4106 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 59.36 | | 59.36 | | 100 |
| 4107 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 49.00 | | 49.00 | | 100 |
| 4108 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 14.15 | | 0.00 | | 0 |
| 4109 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 14.24 | | 0.00 | | 0 |
| 4110 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 8.10 | | 0.00 | | 0 |
| 4111 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 18.00 | | 0.00 | | 0 |
| 4112 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 42.16 | | 0.00 | | 0 |
| 4113 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 22.12 | | 22.12 | | 100 |
| 4114 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 3.78 | | 0.00 | | 0 |
| 4115 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 2.10 | | 0.00 | | 0 |
| 4117 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 29.09 | | 18.25 | | 63 |
| 4118 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 44.26 | | 44.26 | | 100 |
| 4119 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 42.16 | | 42.16 | | 100 |
| 4120 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 3.36 | | 0.00 | | 0 |
| 4121 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 1.12 | | 0.00 | | 0 |
| 6 | 1-G | | 6126 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 21.49 | | 0.00 | | 0 |
| 6127 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 59.26 | | 22.36 | | 38 |
| 6128 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 59.38 | | 0.00 | | 0 |
| 6129 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 0.72 | | 0.00 | | 0 |
| 6130 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 59.36 | | 12.32 | | 21 |
| 6131 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 22.88 | | 22.88 | | 100 |
| 6133 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 8.46 | | 0.00 | | 0 |
| 6135 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 2.25 | | 0.00 | | 0 |
| 6136 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 272.88 | | 104.79 | | 38 |
| 6138 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 1.75 | | 0.00 | | 0 |
| 6139 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 3.40 | | 0.00 | | 0 |
| 6140 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 1.52 | | 0.00 | | 0 |
| 6141 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 22.16 | | 22.16 | | 100 |
| 6142 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 59.36 | | 59.36 | | 100 |
| 6143 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 49.00 | | 49.00 | | 100 |
| 6144 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 14.15 | | 0.00 | | 0 |
| 6145 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 14.24 | | 0.00 | | 0 |
| 6146 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 8.10 | | 0.00 | | 0 |
| 6147 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 18.00 | | 0.00 | | 0 |
| 6148 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 42.16 | | 0.00 | | 0 |
| 6149 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 22.12 | | 22.12 | | 100 |
| 6150 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 3.78 | | 0.00 | | 0 |
| 6151 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 2.10 | | 0.00 | | 0 |
| 6153 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 29.09 | | 29.09 | | 100 |
| 6154 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 44.26 | | 44.26 | | 100 |
| 6155 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 42.16 | | 42.16 | | 100 |
| 6156 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 3.36 | | 3.36 | | 100 |
| 6157 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 1.12 | | 0.00 | | 0 |
| 7 | 1-H | | 7163 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 21.52 | | 21.52 | | 100 |
| 7164 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 59.36 | | 59.36 | | 100 |
| 7165 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 59.28 | | 59.28 | | 100 |
| 7166 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 59.36 | | 59.36 | | 100 |
| 7167 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 22.88 | | 22.88 | | 100 |
| 7169 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 8.44 | | 0.00 | | 0 |
| 7171 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 2.24 | | 0.00 | | 0 |
| 7173 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 1.75 | | 0.00 | | 0 |
| 7174 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 3.40 | | 0.00 | | 0 |
| 7175 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 1.52 | | 0.00 | | 0 |
| 7176 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 22.16 | | 22.16 | | 100 |
| 7177 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 59.36 | | 59.36 | | 100 |
| 7178 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 48.64 | | 48.64 | | 100 |
| 7179 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 14.15 | | 14.15 | | 100 |
| 7180 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 14.24 | | 0.00 | | 0 |
| 7181 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 8.10 | | 0.00 | | 0 |
| 7182 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 22.88 | | 22.88 | | 100 |
| 7184 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 3.78 | | 0.00 | | 0 |
| 7185 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 2.10 | | 0.00 | | 0 |
| 8 | 1-J | | 8189 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 21.52 | | 16.91 | | 79 |
| 8190 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 59.36 | | 59.36 | | 100 |
| 8193 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 59.28 | | 59.28 | | 100 |
| 8194 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 59.36 | | 59.36 | | 100 |
| 8195 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 22.88 | | 22.88 | | 100 |
| 8197 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 8.44 | | 0.00 | | 0 |
| 8199 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 2.24 | | 0.00 | | 0 |
| 8201 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 1.75 | | 0.00 | | 0 |
| 8202 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 3.40 | | 0.00 | | 0 |
| 8204 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 22.16 | | 22.16 | | 100 |
| 8205 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 59.36 | | 59.36 | | 100 |
| 8206 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 48.64 | | 48.64 | | 100 |
| 8207 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 14.15 | | 4.45 | | 31 |
| 8208 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 14.24 | | 0.00 | | 0 |
| 8209 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 8.10 | | 0.00 | | 0 |
| 8212 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 3.78 | | 0.00 | | 0 |
| 8213 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 2.10 | | 0.00 | | 0 |
| 9 | 1-M | | 9216 | 普通教室 | | III | | 侧面 | 3.30 | | 5.20 | | 5.20 | | 100 |
| 房间类型 | | 采光类型 | | | 标准值 | | | | | 面积(m2) | | | | 达标率 (%) | |
| 平均采光 系数(%) | | 室内天然光 设计照度(Lx) | | | 总面积 | | 达标面积 | |
| 普通教室 | | 侧面 | | | 3.30 | | 450 | | | 5504.73 | | 2445.18 | | 44 | |
| 总计达标面积比例(%) | | | | | | | | | | 44 | | | | | |