|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 建筑防潮设计 | | | | |
| 类型 | 构造 | 增量限值(%) | 实际增量(%) | 结论 |
| 屋顶 | 屋顶构造 | 2 | 0 | 满足 |
| 外墙 | 外墙构造 | 2 | 0 | 满足 |
| 阳台隔墙 | 阳台隔墙构造 | 2 | 0 | 满足 |

|  |  |
| --- | --- |
| 表 外窗气密性 | |
| 最不利气密性等级 | 4级C0614 |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《标准 1》第3.3.5 条，分级与检测方法《标准3》 |
| 阳台隔墙 | 外窗气密性不应低于《标准3》的4级 |
| 结论 | 满足 |