|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| 1 | 1006 | 办公室 | III | 侧面 | 24.73 | 15.7 | 25 | 满足 |
| 1108 | 办公室 | III | 侧面 | 44.90 | 17.4 | 25 | 满足 |
| 1109 | 办公室 | III | 侧面 | 44.90 | 18.1 | 25 | 满足 |
| 1110 | 办公室 | III | 侧面 | 44.90 | 18.7 | 25 | 满足 |
| 1111 | 办公室 | III | 侧面 | 44.94 | 19.1 | 25 | 满足 |
| 2 | 2013 | 办公室 | III | 侧面 | 44.90 | 17.5 | 25 | 满足 |
| 2014 | 办公室 | III | 侧面 | 44.90 | 18.1 | 25 | 满足 |
| 2015 | 办公室 | III | 侧面 | 44.90 | 18.7 | 25 | 满足 |
| 2016 | 办公室 | III | 侧面 | 44.94 | 19.3 | 25 | 满足 |
| 3 | 3006 | 办公室 | III | 侧面 | 15.75 | 18.9 | 25 | 满足 |
| 4 | 4005 | 办公室 | III | 侧面 | 38.14 | 15.1 | 25 | 满足 |
| 4006 | 办公室 | III | 侧面 | 28.35 | 19.0 | 25 | 满足 |
| 4007 | 办公室 | III | 侧面 | 28.33 | 19.0 | 25 | 满足 |
| 4008 | 办公室 | III | 侧面 | 28.29 | 19.0 | 25 | 满足 |
| 4009 | 办公室 | III | 侧面 | 22.54 | 18.9 | 25 | 满足 |
| 4010 | 办公室 | III | 侧面 | 12.57 | 15.6 | 25 | 满足 |
| 4011 | 办公室 | III | 侧面 | 12.15 | 14.4 | 25 | 满足 |
| 5 | 5005 | 办公室 | III | 侧面 | 38.14 | 15.7 | 25 | 满足 |
| 5006 | 办公室 | III | 侧面 | 28.35 | 19.0 | 25 | 满足 |
| 5007 | 办公室 | III | 侧面 | 28.33 | 19.0 | 25 | 满足 |
| 5008 | 办公室 | III | 侧面 | 28.29 | 19.0 | 25 | 满足 |
| 5009 | 办公室 | III | 侧面 | 22.54 | 18.9 | 25 | 满足 |
| 5010 | 办公室 | III | 侧面 | 12.57 | 15.9 | 25 | 满足 |
| 5011 | 办公室 | III | 侧面 | 12.15 | 14.6 | 25 | 满足 |
| 6 | 6005 | 办公室 | III | 侧面 | 38.14 | 16.2 | 25 | 满足 |
| 6006 | 办公室 | III | 侧面 | 28.35 | 19.0 | 25 | 满足 |
| 6007 | 办公室 | III | 侧面 | 28.33 | 19.0 | 25 | 满足 |
| 6008 | 办公室 | III | 侧面 | 28.29 | 19.0 | 25 | 满足 |
| 6009 | 办公室 | III | 侧面 | 22.54 | 18.9 | 25 | 满足 |
| 6010 | 办公室 | III | 侧面 | 12.57 | 16.3 | 25 | 满足 |
| 6011 | 办公室 | III | 侧面 | 12.15 | 15.0 | 25 | 满足 |