|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| 1 | 1003 | 专用教室 | III | 侧面 | 12.94 | 4.85 | 2.67 | 满足 |
| 1004 | 专用教室 | III | 侧面 | 12.98 | 4.85 | 2.68 | 满足 |
| 1010 | 报告厅 | III | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -1.#J | 不满足 |
| 1011 | 普通教室 | III | 侧面 | 12.50 | 4.32 | 2.89 | 满足 |
| 1012 | 普通教室 | III | 侧面 | 12.65 | 4.15 | 3.04 | 满足 |
| 1017 | 办公室 | III | 侧面 | 13.45 | 6.24 | 2.16 | 满足 |
| 1019 | 办公室 | III | 侧面 | 13.26 | 5.83 | 2.28 | 满足 |
| 1020 | 办公室 | III | 侧面 | 13.60 | 5.90 | 2.30 | 满足 |
| 1021 | 办公室 | III | 侧面 | 13.14 | 5.64 | 2.33 | 满足 |
| 2 | 2002 | 专用教室 | III | 侧面 | 12.94 | 4.85 | 2.67 | 满足 |
| 2003 | 专用教室 | III | 侧面 | 12.98 | 4.84 | 2.68 | 满足 |
| 2007 | 普通教室 | III | 侧面 | 12.70 | 4.48 | 2.84 | 满足 |
| 2012 | 办公室 | III | 侧面 | 13.27 | 6.26 | 2.12 | 满足 |
| 2014 | 办公室 | III | 侧面 | 13.37 | 5.83 | 2.29 | 满足 |
| 2015 | 办公室 | III | 侧面 | 13.46 | 5.91 | 2.28 | 满足 |
| 2016 | 办公室 | III | 侧面 | 12.97 | 5.65 | 2.29 | 满足 |
| 3 | 2002 | 专用教室 | III | 侧面 | 12.95 | 4.83 | 2.68 | 满足 |
| 2003 | 专用教室 | III | 侧面 | 12.98 | 4.84 | 2.68 | 满足 |
| 2007 | 普通教室 | III | 侧面 | 12.67 | 4.48 | 2.83 | 满足 |
| 2012 | 办公室 | III | 侧面 | 13.38 | 6.28 | 2.13 | 满足 |
| 2014 | 办公室 | III | 侧面 | 13.40 | 5.80 | 2.31 | 满足 |
| 2015 | 办公室 | III | 侧面 | 13.34 | 5.93 | 2.25 | 满足 |
| 2016 | 办公室 | III | 侧面 | 13.13 | 5.66 | 2.32 | 满足 |