规定性指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 | 可否性能权衡 |
| 体形系数 | 0.24 | s≤0.40 [体形系数应符合表4.3.1的规定] | 满足 |  |
| ⊙主要房间通风开口面积 |  | 卧室、起居室、书房的通风开口面积不应小于房间地面面积的1/20 | 满足 |  |
| 厨房通风开口面积 |  | 厨房外窗的通风开口面积不应小于房间地面面积的10%，且不得小于0.6㎡； | 不需要 |  |
| 卫生间通风开口面积 | 无通风换气装置 | 卫生间的通风开口面积不应小于房间地面面积的1/20，不能满足应设有通风换气装置 | 不需要 |  |
| ⊙屋顶 |  | K应满足表5.1.1-3的规定 | 满足 |  |
| ⊙外墙 | K=1.13; D=2.94 | K≤1.20[K应满足表5.1.1-3的规定] | 满足 |  |
| ⊙挑空楼板构造 |  | K应满足表5.1.1-3的规定 | 满足 |  |
| 分户墙构造 | 无 | K≤1.5 | 不需要 |  |
| 分户楼板构造 | 无 | K≤1.8 | 不需要 |  |
| ⊙供暖空调房间通外室外的门 |  | K≤2.5 | 满足 |  |
| ⊙外窗热工 |  |  | 满足 |  |
| ⊙凸窗板 |  |  | 不需要 |  |
| 封闭阳台 |  | 封闭阳台应满足《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.10的规定 | 无 |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |